- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Lors de l’utilisation du microphone intégré

# Lors de l’utilisation du microphone intégré

Réglez le commutateur <CH1 SELECT> sur la position <INT(L)>.

Le signal audio du microphone intégré <L> est enregistré dans le canal audio 1.

Réglez le commutateur <CH2 SELECT> sur la position <INT(R)>.

Le signal audio du microphone intégré <R> est enregistré dans le canal audio 2.

REMARQUE

- Pour diminuer le bruit du vent du microphone, sélectionnez le menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [COUPE BAS MIC CH1]/[COUPE BAS MIC CH2]/[COUPE BAS MIC CH3]/[COUPE BAS MIC CH4] → [ON].

Haut de page