- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Commutation de l’entrée audio

# Commutation de l’entrée audio

#### Format d’enregistrement audio

Le format d’enregistrement du son comme le format de compression varie en fonction du mode d’enregistrement.

Mode d’enregistrement | Format d’enregistrement | Taux d’échantillonnage/bits
--- | --- | ---
P2 | PCM linéaire (LPCM) | 48 kHz/24 bits*
MOV | PCM linéaire (LPCM) | 48 kHz/24 bits
AVCHD | Dolby AudioTM | 48 kHz/16 bits

Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur l’un des paramètres suivants, il s’élève à 48 kHz/16 bits.

[1080-59.94p/AVC-G12]

[1080-50.00p/AVC-G12]

[1080-59.94i/AVC-G12]

[1080-50.00i/AVC-G12]

[720-59.94p/AVC-G12]

[720-50.00p/AVC-G12]

Lorsque [FORMAT ENREG.] est réglé sur l’un des paramètres suivants, 48 kHz/16 bits ou 48 kHz/24 bits est disponible dans le menu [SYSTÈME] → [RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO].

[1080-50.00i/AVC-I100]

[1080-50.00p/AVC-I100]

[1080-59.94i/AVC-I100]

[1080-59.94p/AVC-I100]

[720-50.00p/AVC-I100]

[720-59.94p/AVC-I100]

[1080-50.00i/AVC-I50]

[1080-59.94i/AVC-I50]

[720-50.00p/AVC-I50]

[720-59.94p/AVC-I50]

#### Sélection des signaux d’entrée audio

Sélectionne le signal audio à enregistrer dans le canal audio 1/canal audio 2.

Le signal audio à enregistrer dans le canal audio 3/canal audio 4 est automatiquement défini avec les réglages du commutateur <CH1 SELECT> et du commutateur <CH2 SELECT>.

Item | Signal d’entrée à enregistrer
--- | ---
<CH1 SELECT> | <CH2 SELECT> | Canal audio 1 | Canal audio 2 | Canal audio 3 | Canal audio 4
<INT(L)> | <INT(R)> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <R>
<INPUT2> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <R>
<INPUT1> | <INT(R)> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <R> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R>
<INPUT2> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R>
<INPUT2> | <INT(R)> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Microphone intégré <R> | Microphone intégré <L> | Borne <AUDIO INPUT 2>
<INPUT1> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Borne <AUDIO INPUT 1> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R>
<INPUT2> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Borne <AUDIO INPUT 2> | Microphone intégré <L> | Microphone intégré <R>

Haut de page