- Haut
- Préparation
- Ajustement et réglage du moniteur LCD
- Utilisation du moniteur LCD

# Utilisation du moniteur LCD

Cette caméra est équipée d’un moniteur LCD de 3,15 po. Utilisez le viseur ou le moniteur LCD selon votre objectif et les conditions de prise de vue.

Fig. 1

Fig. 2

Ouvrez le moniteur LCD. (Fig. 1)

La lumière s’allume lors de l’ouverture du moniteur LCD. La lumière s’éteint lors de sa fermeture.

Orientez le moniteur LCD à un angle de vision confortable. (Fig. 2)

Tournez à 90° vers l’objectif et à 180° vers vous.

REMARQUE

- Veillez à fermer le moniteur LCD fermement.

- Faites attention de ne pas appliquer une force excessive sur le moniteur LCD quand il est ouvert. Sinon, cela pourrait aboutir à un dysfonctionnement.

- De la condensation se forme parfois sur le panneau LCD du moniteur LCD dans des emplacements sujets aux différences extrêmes de température. Si ceci se produit, nettoyez avec un chiffon doux et sec.

- Si la caméra est très froide, le moniteur LCD peut être légèrement plus foncé que la normale juste après la mise sous tension. La luminosité revient à la normale lorsque la température interne augmente.

- La luminosité de l’image et la teinte des couleurs visibles sur le viseur et le moniteur LCD sont susceptibles de différer de celles visibles sur un écran de téléviseur. La vérification finale de l’image doit être effectuée sur un écran de téléviseur.

Haut de page