- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Enregistrement simultané

# Enregistrement simultané

Insérez les cartes mémoire dans deux logements pour carte afin d’enregistrer la même vidéo sur deux cartes mémoire.

Temps d’enregistrement sur carte mémoire

Démarrer l’enregistrement

Fin de l’enregistrement (plus d’espace libre)

Fin d’enregistrement

Démarrer l’enregistrement

Clip A

Veille

Clip B

Logement pour carte 1

Clip A

Clip B

Clip C

Veille

Logement pour carte 2

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. SIMUL].

[SIMUL] apparaît sur l’affichage de la fonction deux cartes de l’écran d’image de caméra.

Une ligne inclinée apparaît sur l’affichage de [SIMUL] lorsque l’enregistrement simultané est impossible, comme lorsque la carte mémoire n’est insérée dans aucun des deux logements pour carte.

Appuyez sur la touche REC.

- L’enregistrement simultané s’arrête lorsque la capacité d’enregistrement restante de l’une des cartes mémoire est insuffisante.

  Une ligne inclinée apparaît sur l’affichage [SIMUL] lorsque l’enregistrement simultané est impossible.

  Pour redémarrer l’enregistrement simultané, remplacez la carte mémoire qui a épuisé sa capacité d’enregistrement restante par une autre carte mémoire, puis appuyez sur la touche REC.

- Lorsque vous appuyez sur la touche REC sans remplacer la carte mémoire, l’enregistrement standard est exécuté sur la carte mémoire avec la capacité d’enregistrement restante.

REMARQUE

- Il est recommandé d’utiliser les cartes mémoire disposant de la même Speed Class ou capacité pour l’enregistrement simultané.

  L’enregistrement peut s’arrêter en raison d’une vitesse insuffisante lorsque des cartes mémoire disposant de Speed Classes ou de capacités différentes sont utilisées. Si l’enregistrement est arrêté, la vidéo filmée juste avant l’arrêt peut devenir corrompue.

- Démarrez l’enregistrement après l’identification des deux cartes mémoire. Lorsque l’enregistrement démarre avant l’identification des deux cartes mémoire, la caméra exécute l’enregistrement standard sur l’une des cartes mémoire qui a été identifiée. La caméra confirme l’état de la carte mémoire à chaque fois que l’enregistrement est terminé. Si les deux cartes sont identifiées à ce moment-là, l’enregistrement simultané est effectué à partir de l’enregistrement suivant.

- Lorsque l’enregistrement sur l’une des cartes mémoire s’arrête avec une erreur d’enregistrement pendant l’enregistrement simultané, l’enregistrement sur l’autre carte mémoire continue.

- En cas de capacité d’enregistrement restante sur l’une des cartes mémoire après la fin de l’enregistrement simultané, la carte mémoire disposant d’une capacité enregistrable restante devient automatiquement la cible de l’enregistrement. L’enregistrement standard démarre lorsque vous appuyez sur la touche REC.

- L’enregistrement standard est exécuté uniquement lorsqu’une carte mémoire est insérée, même si la caméra est réglée sur l’enregistrement simultané.

- Une fois que l’enregistrement simultané est terminé, [SUPP. DERNIER CLIP] (fonction de suppression de clip final) assigné à la touche USER ne fonctionnera pas.

- Pour connaître le nom de dossier et le nom de fichier lors de la réalisation d’un enregistrement simultané au format MOV, reportez-vous à la section « Manipulation des données d’enregistrement ».

- Pour connaître les limites d’enregistrement relatives à l’enregistrement simultané, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

Haut de page