- Haut
- Connexion réseau
- Raccordement au pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G)
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

Pour le micrologiciel de la caméra, utilisez la Ver.4.00 ou supérieure.

Pour plus de détails sur le réglage de la caméra, reportez-vous à la section « Connexion au terminal iPhone/iPad ou Android ». Selon l’environnement de prise de vue, sélectionnez [ACTIVER] ou [ACTIVER(MAINTIEN)] pour le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER].

En outre, définissez les paramètres suivants :

- Passez en mode automatique à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>. (Commutateur <AUTO/MANUAL>)

- Lorsque [SUPER GAIN] est affecté à l’une des touches USER, annulez l’affectation. (Super gain)

Les réglages suivants sont également recommandés.

- Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [ATW] → [OFF]. ([ATW])

- Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO] → [ATW] → [OFF]. ([ATW])

- Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO] → [OBTURATEUR A.] → [OFF]. ([OBTURATEUR A.])

- Sélectionnez le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO] → [AGC] → [OFF]. ([AGC])

REMARQUE

- Lorsque le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [ACTIVER(MAINTIEN)] est sélectionné, la connexion est préservée même en cas de déconnexion de la télécommande. Les restrictions au cours de la connexion, par exemple lorsque la touche <THUMBNAIL> ne fonctionne pas, demeureront.

  Pour mettre fin à l’état de connexion, sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [IP À DISTANCE] → [ACTIVER / DÉSACTIVER] → [DÉSACTIVER].

- Le réglage du réseau et les réglages relatifs à la télécommande IP de la caméra seront immédiatement pris en compte après l’utilisation du menu. Cela peut entraîner la fin de la connexion entre la caméra et la télécommande lors de la modification des réglages.

Haut de page