- Haut
- Préparation
- Réglage des données temporelles
- Réglage du code temporel

# Réglage du code temporel

Sélectionnez le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz]/[50.00Hz].

Depuis le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.], sélectionnez le format d’enregistrement.

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DF/NDF] → [DF]/[NDF].

[DF] : Avance le code temporel en mode de compensation du temps réel.

[NDF] : Avance le code temporel sans mode de temps non réel.

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [PRÉREG. TC].

L’écran [PRÉREG. TC] s’affiche.

Réglez le code temporel.

- Appuyez sur la touche <RESET> pour remettre à 0 le code temporel.

Confirmez la valeur de réglage du code temporel.

- La valeur de réglage est confirmée lorsque les deux derniers chiffres sont réglés.

#### Plage de réglage du code temporel

La plage du code temporel qui peut être réglée diffère en fonction de la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.].

[FRÉQUENCE] | Fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] | Plage du code temporel qui peut être réglée
--- | --- | ---
[59.94Hz] | 59,94p, 29,97p, 59,94i | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
23,98p | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
[50.00Hz] | 50,00p, 25,00p, 50,00i | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

REMARQUE

- Le changement réglé n’est pas pris en compte si l’écran des réglages de code temporel est fermé sans confirmer la valeur de réglage.

- Définissez le nombre d’images avec une valeur qui est un multiple de quatre, lorsque la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p. Le code temporel enregistré sera modifié avec n’importe quelle autre valeur.

## Le code temporel fonctionne lorsque vous remplacez la batterie

Le fonctionnement du générateur de code temporel continuera par le mécanisme de secours fonctionnant même lors du remplacement de la batterie.

Le code temporel du free run peut être modifié lorsque n’importe quel élément du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE], [FORMAT FICHIER] ou [FORMAT ENREG.] est modifié. Réglez de nouveau l’alimentation sur < > (ON), validez le code temporel, puis réglez-le à nouveau, si nécessaire.

## Code temporel dans l’enregistrement à vitesse de défilement variable/enregistrement super lent

Le code temporel est fixé sur [DÉFIL ENR] lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable ou la fonction d’enregistrement super lent est activée. Le code temporel avance lors de l’enregistrement à une vitesse correspondant au rapport entre la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] et les valeurs de réglage dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG].

Par exemple, le code temporel avancera de 60/24 images par seconde (deux secondes 12 images) lorsque la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG] est réglé sur [60fps].

- La sortie de code temporel de la borne <TC IN/OUT> ou de la borne <SDI OUT> est avancée à une vitesse 1x à partir du début précis de l’enregistrement.

Haut de page