- Haut
- Préparation
- Attribution d’une fonction aux touches USER
- Fonctions assignées aux touches USER

# Fonctions assignées aux touches USER

Item | Description
--- | ---
[BLOQUER] | Désactive l’attribution de fonctions.
[AWB] | Assigne la fonction de balance des blancs automatique.
[DRS] | Assigne la fonction d’étirement à plage dynamique.
[FBC] | Active/désactive la fonction de compensation de bande flash.
[ONE PUSH AF] | Assigne la fonction de mise au point automatique en un seul clic. La même opération est effectuée lorsque vous appuyez sur la touche <PUSH AUTO>.
[S. GAIN] | Assigne la fonction permettant d’augmenter le gain à 24 dB ou plus.
[ZONE] | Assigne la fonction de zone.
[ZONE AF] | Assigne la fonction de mise au point automatique de zone.
[ATW] | Active/désactive les fonctions de suivi automatique des blancs.
[ATW VERR.] | Fixe la valeur de la balance des blancs. Appuyez de nouveau sur la touche USER ou touchez l’icône de touche USER pour relancer l’opération de suivi automatique des blancs. Activez cette option lorsque le suivi automatique des blancs fonctionne.
[PROJECTEUR] | Active/désactive la fonction de contrôle du diaphragme auto pour les projecteurs.
[RÉTRO ÉCLAIRAGE] | Active/désactive la fonction de diaphragme auto pour la compensation de contre-jour.
[NIVEAU DIAPH A.] | Active/désactive la fonction de niveau de diaphragme auto.
[DIAPH] | Assigne la fonction permettant de passer du diaphragme auto au diaphragme manuel.
[Y GET] | Assigne la fonction qui affiche le niveau de luminance de la zone d’image affichée près du centre.
[MACRO FOCUS] | Commute le réglage de la macro de la mise au point.
[O.I.S.] | Active/désactive la fonction de stabilisateur d’image optique.
[MODE O.I.S.] | Commute le mode de fonctionnement de la fonction de stabilisateur d’image optique. Commute [NORMAL], [PAN/TILT] et [STABLE] dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER.
[i.ZOOM] | Assigne la fonction de zoom pour minimiser la distorsion de l’image.
[ZOOM NUM] | Active/désactive le zoom numérique. Effectue un zoom avant sur l’angle de champ de 2x, 5x et 10x verticalement et horizontalement à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER.
[ENREG. IR] | Active/désactive l’enregistrement IR.
[ZOOM RAPIDE] | Accélère la vitesse du zoom lorsque le levier de zoom est poussé à fond.
[MATRICE ADAPTATIVE] | Permet d’activer/désactiver la fonction pour commander la matrice linéaire en fonction de la condition de prise de vue.
[PRÉ ENR.] | Active/désactive le pré-enregistrement.
[VFR] | Active/désactive la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable.
[SUPER LENT] | Active/désactive la fonction d’enregistrement super lent.
[VERIF ENR] | Lit automatiquement les trois dernières secondes du clip précédemment filmé.
[PAUSE FOND] | Assigne la fonction qui arrête l’enregistrement en arrière-plan du logement pour carte 2. Maintenez enfoncée la touche USER à laquelle [PAUSE FOND] est assigné pendant environ cinq secondes ou touchez et maintenez enfoncée l’icône de touche USER pendant environ cinq secondes et relâchez pour arrêter l’enregistrement en arrière-plan.
[SUPP. DERNIER CLIP] | Supprime le clip filmé en dernier.
[SEL SLOT] | Sélectionne le logement pour carte lorsque la carte mémoire dédiée à l’enregistrement est insérée. Sinon, commute l’emplacement pour carte pour le clip à afficher à l’écran des miniatures.
[NIV. CH1 AUDIO] | Commute la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 1 entre automatique et manuelle.
[NIV. CH2 AUDIO] | Commute la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 2 entre automatique et manuelle.
[AGRANDIR] | Active/désactive la fonction agrandie d’affichage (fonction d’assistance de mise au point).
[CONTOUR] | Active/désactive l'affichage de crête (fonction d’assistance de mise au point).
[WFM] | Commute l’affichage du moniteur de forme d’onde. L’affichage de forme d’onde est sélectionné dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] → [MODE WFM].
[ZEBRA] | Affiche / masque les motifs zébrés.
[INDICATEUR NIVEAU] | Affiche/masque la jauge de niveau.
[PARAM. INDIC NIV.] | Règle la direction horizontale et verticale actuelle comme valeur de référence de la jauge de niveau.
[LCD / VF HDR] | Commute les images de sortie du moniteur LCD et du viseur entre la plage dynamique élevée et la plage dynamique standard.
[LCD / VF V-Log] | Commute les images de sortie du moniteur LCD et du viseur entre V-Log et V-709.
[VF ON / OFF] | Force les images à s’afficher dans le viseur.
[DÉTAIL LCD / VF] | Ajuste l’intensité du contour de la vidéo dans le viseur ou sur le moniteur LCD pour faciliter la mise au point.
[SEL.MON AUDIO] | Commute le canal audio 1/2 et le canal audio 3/4 pour le son de sortie (borne de casque, haut-parleur intégré, borne <AV OUT>) lorsque vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de la touche USER. De même, l’affichage de l’indicateur de niveau audio commute entre le canal audio 1/2 et le canal audio 3/4.
[SORTIE AUDIO] | Commute le canal audio et le format de sortie à reproduire depuis la borne <AV OUT>, la borne de casque et le haut-parleur intégré. Lorsque le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [SORTIE AUDIO] est réglé sur [CH1]/[CH2]/[STÉRÉO CH1 / 2]/[MIX CH1 / 2], commute [CH1], [CH2], [STÉRÉO CH1 / 2] et [MIX CH1 / 2] à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER. Lorsque le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [SORTIE AUDIO] est réglé sur [CH3]/[CH4]/[STÉRÉO CH3 / 4]/[MIX CH3 / 4], commute [CH3], [CH4], [STÉRÉO CH3 / 4] et [MIX CH3 / 4] à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER.
[MENU] | Affiche/Masque le menu.
[CHAR. FICH CONF.] | Sélectionne le fichier d’installation sauvegardé sur la carte mémoire à charger sur la caméra.
[RETROECL. LCD] | Commute la luminosité du moniteur LCD. Commute [0], [1], [2] et [−1] dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou que vous touchez l’icône de touche USER.
[MODE LECT. CARTE] | Active/désactive la fonction de mode de lecteur de carte (fonction de stockage de masse USB). Annulez la connexion pour activer le mode de lecteur de carte en cas de connexion à un réseau via un réseau local sans fil. (La caméra revient à son réglage initial lorsque le mode de lecteur de carte est désactivé.)
[DÉBUT STREAMING] | Démarre/arrête la diffusion continue à partir de la caméra. La diffusion continue démarre uniquement pendant la diffusion continue RTMP.

REMARQUE

- Les fonctions suivantes seront désactivées lorsque la caméra est réglée sur < > (attente) puis de nouveau mise sous tension.

  [FBC], [S. GAIN], [ZONE], [ZONE AF], [ATW VERR.], [PROJECTEUR], [RÉTRO ÉCLAIRAGE], [Y GET], [ZOOM NUM], [ZOOM RAPIDE], [AGRANDIR], [CONTOUR], [WFM], [VF ON / OFF], [SEL.MON AUDIO], [MODE LECT. CARTE], [DÉBUT STREAMING]

Haut de page