- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [CAMÉRA]

# Menu [CAMÉRA]

Règle la fonction de base de la caméra.

Ce menu ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.

## [MODE SW]

### [GAIN FAIBLE]

Permet de définir la valeur du gain à assigner à la position <L> du <GAIN> commutateur. (La valeur négative du gain ne peut être réglée que lorsque le menu [SYSTÈME] → [MODE PRISE DE VUE] → [SENS. ÉLEVÉE] est défini.)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−3dB]…[18dB]

  (Réglage d’usine : [0dB])

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Réglage d’usine : [ISO 800])

### [GAIN MOYEN]

Permet de définir la valeur du gain à assigner à la position <M> du <GAIN> commutateur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−3dB]…[18dB]

  (Réglage d’usine : [6dB])

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Réglage d’usine : [ISO 1600])

### [GAIN ÉLEVÉ]

Permet de définir la valeur du gain à assigner à la position <H> du <GAIN> commutateur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−3dB]…[18dB]

  (Réglage d’usine : [12dB])

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

  (Réglage d’usine : [ISO 3200])

### [SUPER GAIN]

Permet de définir le super gain à assigner à la touche USER.

Commute [24dB], [30dB], [36dB] et le gain normal dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER ou touchez l’icône de touche USER lorsque [TOUT] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [24dB], [30dB], [36dB], [TOUT]

(Réglage d’usine : [36dB])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

### [MODE GAIN/ISO]

Commute l’unité de la valeur de gain.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [dB], [ISO]

(Réglage d’usine : [dB])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [dB] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL].

### [O.I.S.]

Active/désactive la fonction de stabilisateur d’image optique.

Si [O.I.S.] est assigné à la touche USER, un appui sur la touche USER permet de commuter sur [ON]/[OFF].

Pour plus de détails sur le stabilisateur d’image optique, reportez-vous à la section « Fonction de stabilisateur d’image optique ».

[ON] | Active la fonction de stabilisateur d’image optique.
[OFF] | Désactive la fonction de stabilisateur d’image optique.

(Réglage d’usine : [ON])

### [O.I.S. HYBRIDE]

Active/désactive la fonction de stabilisateur d’image optique hybride.

Pour plus de détails sur le stabilisateur d’image optique, reportez-vous à la section « Fonction de stabilisateur d’image optique ».

[ON] | Active la fonction de stabilisateur d’image optique hybride.
[OFF] | Désactive la fonction de stabilisateur d’image optique hybride.

(Réglage d’usine : [ON])

### [MODE O.I.S.]

Commute le mode de fonctionnement de la fonction de stabilisateur d’image optique.

Commute [NORMAL], [PAN/TILT] et [STABLE] dans l’ordre à chaque fois que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [MODE O.I.S.] est assigné ou que vous touchez l’icône de touche USER.

[NORMAL] | Spécifie le réglage standard pour un bon équilibre de correction pour les petits et grands bougés.
[PAN/TILT] | Spécifie un réglage approprié pour une prise de vue utilisant beaucoup le panoramique et l’inclinaison de la caméra.
[STABLE] | Spécifie un réglage approprié pour la fixation d’une composition en vue de photographier un sujet.

(Réglage d’usine : [NORMAL])

### [ATW]

Assigne la fonction de suivi automatique des blancs au commutateur <WHITE BAL>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [Ach], [Bch], [PRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VITESSE ATW]

Permet de définir la vitesse de contrôle de la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [RAPIDE], [NORMAL], [LENT]

(Réglage d’usine : [NORMAL])

### [CIBLE ATW-R]

Permet de régler avec précision la sortie Rch pour la convergence avec la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−10]…[10]

(Réglage d’usine : [0])

### [CIBLE ATW-B]

Permet de régler avec précision la sortie Bch pour la convergence avec la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−10]…[10]

(Réglage d’usine : [0])

### [PRÉREG. BAL. BLANC]

Permet de définir la température de couleur à assigner à la position <PRST> du commutateur <WHITE BAL>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [3200K], [5600K], [VAR.]

(Réglage d’usine : [3200K])

### [BALANCE BLANC VAR.]

Permet de définir la valeur de [VAR.] dans [PRÉREG. BAL. BLANC].

Le réglage peut également être commandé par le multicadran.

Activé lorsque [PRÉREG. BAL. BLANC] est réglé sur [VAR.] et que le commutateur <WHITE BAL> est sur <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [2000K]…[15000K]

(Réglage d’usine : [3200K])

### [VITESSE ZOOM H.]

Permet de définir la vitesse de zoom du zoom du manche.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[99]

(Réglage d’usine : [50])

### [i.ZOOM]

Conserve la qualité de l’image lors de l’exécution du zoom numérique.

[ON] | Active la fonction i.ZOOM.
[OFF] | Désactive la fonction i.ZOOM.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [ASSIST MF]

Permet de définir le réglage automatique ou non de la dernière mise au point en mode de mise au point manuelle.

Si l’image est largement en dehors de la mise au point, la mise au point peut ne pas être ajustée correctement.

[ON] | Permet de régler automatiquement la dernière mise au point.
[OFF] | Ne règle pas automatiquement la mise au point.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MACRO]

Active/désactive la fonction macro de la mise au point.

Si des fonctions sont assignées aux touches USER, vous pouvez commuter [ON]/[OFF] à l’aide des opérations de touche USER.

[ON] | Active la fonction macro de la mise au point.
[OFF] | Désactive la fonction macro de la mise au point.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LARGEUR ZONE AF]

Permet de régler la largeur de la zone activée pour la mise au point automatique afin de correspondre à la taille du sujet.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VITESSE A.DIAPH]

Permet de définir la vitesse de contrôle de la fonction de niveau du diaphragme auto.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [RAPIDE], [NORMAL], [LENT]

(Réglage d’usine : [NORMAL])

### [FENETRE DIAPH A.]

Sélectionne la fenêtre de détection du diaphragme auto.

[NORMAL1] | Fenêtre autour du centre de l’écran.
[NORMAL2] | Fenêtre autour du bas de l’écran.
[CENTRE] | Fenêtre placée autour du centre de l’écran.

(Réglage d’usine : [NORMAL1])

### [MODE ZONE]

Assignez la fonction exécutée dans la zone sélectionnée en touchant le moniteur LCD ou en appuyant sur la touche <>, <>, <> ou </> pendant la prise de vue.

[BLOQUER] | Désactive l’assignation de fonctions.
[FOCUS] | Assigne la fonction de mise au point automatique.
[DIAPH] | Assigne la fonction de diaphragme auto.
[Y GET] | Assigne la fonction d’affichage de la luminosité.
[FOCUS/DIAPH] | Assigne le fonctionnement simultané de [FOCUS] et [DIAPH].
[FOCUS/Y GET] | Assigne le fonctionnement simultané de [FOCUS] et [Y GET].

(Réglage d’usine : [BLOQUER])

### [ENREG. IR]

Active/désactive l’enregistrement IR.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

## [BOUTON AUTO]

### [DIAPH A.]

Active/désactive le contrôle du diaphragme auto.

[ON] | Réalise l’opération de contrôle de diaphragme auto en mode automatique. La touche <IRIS> ne fonctionne pas.
[OFF] | Ne réalise pas l’opération de contrôle de diaphragme auto en mode automatique. Ceci active le contrôle du diaphragme sélectionné avec la touche <IRIS>.

(Réglage d’usine : [ON])

### [AGC]

Permet de définir les opérations de contrôle de gain automatique lorsque [ON] est sélectionné dans [DIAPH A.].

[ON] | Réalise l’opération de la fonction [AGC] qui règle automatiquement le gain de caméra en mode automatique.
[OFF] | N’effectue pas l’opération de la fonction [AGC] qui permet de définir automatiquement le gain de caméra en mode automatique.

(Réglage d’usine : [ON])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

### [LIMITE AGC]

Permet de définir la valeur maximum de gain lors du fonctionnement de [AGC].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [3dB], [6dB], [12dB], [18dB]

(Réglage d’usine : [6dB])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

### [POINT AGC]

Permet de définir la valeur F pour transférer le contrôle du diaphragme auto vers [AGC] lors du fonctionnement de [AGC].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [F4.0], [F5.6]

(Réglage d’usine : [F4.0])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

### [OBTURATEUR A.]

Permet de définir les opérations de contrôle de l’obturation automatique lorsque [ON] est sélectionné dans [DIAPH A.].

[ON] | Réalise l’opération de l’obturateur automatique en mode automatique.
[OFF] | N’effectue pas l’opération de l’obturateur automatique en mode automatique.

(Réglage d’usine : [ON])

### [LIMITE OBTURATEUR A.]

Permet de définir la valeur d’obturation maximale lors du fonctionnement de [OBTURATEUR A.].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1/100], [1/120], [1/250]

(Réglage d’usine : [1/250])

### [POINT OBTURATEUR A.]

Permet de définir la valeur F pour transférer le contrôle du diaphragme auto vers [OBTURATEUR A.] lors du fonctionnement de [OBTURATEUR A.].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [F8.0], [F9.6]

(Réglage d’usine : [F8.0])

### [ATW]

Permet de définir les opérations de la fonction de suivi automatique des blancs.

[ON] | Active la fonction de suivi automatique des blancs en mode automatique. La fonction [ATW] ne peut pas être activée/désactivée avec le commutateur <WHITE BAL> ou les touches USER. Cependant, si [ATW VERR.] est assigné à une touche USER, la valeur de balance des blancs peut être déterminée avec la touche USER.
[OFF] | Ne réalise pas l’opération de fonction [ATW] en mode automatique. Réalise l’opération de la fonction de balance des blancs sélectionnée avec le commutateur <WHITE BAL>.

(Réglage d’usine : [ON])

### [AF]

Permet de définir l’opération de mise au point automatique.

[ON] | Réalise l’opération de la mise au point automatique en mode automatique. Le commutateur <FOCUS> ne fonctionne pas.
[OFF] | N’effectue pas l’opération de la mise au point automatique en mode automatique. Réalise l’opération de la mise au point sélectionnée avec le commutateur <FOCUS>.

(Réglage d’usine : [ON])

## [CMT UTILISATEUR]

Permet de définir la fonction à assigner aux touches <USER 1> à <USER 7> ou aux icônes de touche [ASSIGN8] à [ASSIGN12].

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d’une fonction aux touches USER ».

Il est possible d’assigner les fonctions suivantes aux éléments [ASSIGN1] à [ASSIGN12].

- [BLOQUER], [AWB], [DRS], [FBC], [ONE PUSH AF], [S. GAIN], [ZONE], [ZONE AF], [ATW], [ATW VERR.], [PROJECTEUR], [RÉTRO ÉCLAIRAGE], [NIVEAU DIAPH A.], [DIAPH], [Y GET], [MACRO FOCUS], [O.I.S.], [MODE O.I.S.], [i.ZOOM], [ZOOM NUM], [ENREG. IR], [ZOOM RAPIDE], [MATRICE ADAPTATIVE], [PRÉ ENR.], [VFR], [SUPER LENT], [VERIF ENR], [PAUSE FOND], [SUPP. DERNIER CLIP], [SEL SLOT], [NIV. CH1 AUDIO], [NIV. CH2 AUDIO], [AGRANDIR], [CONTOUR], [WFM], [ZEBRA], [INDICATEUR NIVEAU], [PARAM. INDIC NIV.], [LCD / VF HDR], [LCD / VF V-Log], [VF ON / OFF], [DÉTAIL LCD / VF], [SEL.MON AUDIO], [SORTIE AUDIO], [MENU], [CHAR. FICH CONF.], [RETROECL. LCD], [MODE LECT. CARTE], [DÉBUT STREAMING]

[ASSIGN1] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 1>. (Réglage d’usine : [O.I.S.])
[ASSIGN2] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 2>. (Réglage d’usine : [ZEBRA])
[ASSIGN3] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 3>. (Réglage d’usine : [WFM])
[ASSIGN4] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 4>. (Réglage d’usine : [NIVEAU DIAPH A.])
[ASSIGN5] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 5>. (Réglage d’usine : [SEL SLOT])
[ASSIGN6] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 6>. (Réglage d’usine : [DIAPH])
[ASSIGN7] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 7>. (Réglage d’usine : [AWB])
[ASSIGN8] | Permet de définir la fonction à assigner à l’icône de touche [ASSIGN8]. (Réglage d’usine : [ENREG. IR])
[ASSIGN9] | Permet de définir la fonction à assigner à l’icône de touche [ASSIGN9]. (Réglage d’usine : [MACRO FOCUS])
[ASSIGN10] | Permet de définir la fonction à assigner à l’icône de touche [ASSIGN10]. (Réglage d’usine : [ZONE])
[ASSIGN11] | Permet de définir la fonction à assigner à l’icône de touche [ASSIGN11]. (Réglage d’usine : [ATW VERR.])
[ASSIGN12] | Permet de définir la fonction à assigner à l’icône de touche [ASSIGN12]. (Réglage d’usine : [MENU])

Haut de page