- Haut
- Prise de vue
- Fonction spéciale d’enregistrement
- Pré-enregistrement

# Pré-enregistrement

Enregistre la vidéo et le son à partir d’un horaire spécifique avant le fonctionnement pour démarrer l’enregistrement.

Opérations pour le démarrage de l’enregistrement

Opérations pour l’arrêt de l’enregistrement

(Durée)

Durée d’enregistrement actuelle

Durée de pré-enregistrement

La durée de pré-enregistrement varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] : environ 3 secondes

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] ou [2160-23.98p/422ALL-I 400M] : environ 3 secondes

- Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] ou [2160-23.98p/420LongGOP 100M] : environ 5 secondes

- Lorsqu’il est réglé sur un autre paramètre : environ 10 secondes

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [PRÉ ENR.] → [ON].

[P] apparaît dans l’affichage d’état d’enregistrement de l’écran d’image de caméra.

Appuyez sur la touche REC.

REMARQUE

- La vidéo et le son peuvent ne pas pouvoir enregistrer avant une durée spécifique dans les cas suivants.

  - Juste après que l’alimentation est réglée sur < > (ON)

  - Juste après l’ouverture du menu

  - Juste après l’insertion de la carte mémoire

  - Juste après la lecture de la vidéo enregistrée

  - Juste après la fermeture de l’écran des miniatures

  - Quand [ON]/[OFF] sont commutés dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] ou quand le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG] est défini

  - Pendant la durée entre l’arrêt de l’enregistrement et la fin de l’écriture sur la carte mémoire

- Lorsque [PRÉ ENR.] est réglé sur [ON], le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DÉFIL LIBRE/ENR] est fixé sur [DÉFIL LIBRE].

- Le pré-enregistrement est annulé une fois lorsque trois heures se sont écoulées sans démarrage de l’enregistrement.

- Pour connaître les limites d’enregistrement relatives au pré-enregistrement, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

- Le pré-enregistrement est impossible si la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire est inférieure à une minute.

Haut de page