- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction d’estampille temporelle

# Fonction d’estampille temporelle

Vous pouvez enregistrer la date et l’heure de la prise de vue sur les images.

Sélectionnez les informations à enregistrer dans le menu [ENREGISTREMENT] → [HORODATAGE].

[OFF] : ne superpose pas la date et l’heure.

[DATE] : superpose uniquement la date.

[HEURE] : superpose uniquement l’heure.

[DATE&HEURE] : superpose la date et l’heure.

La date et l’heure de l’enregistrement s’affichent au centre inférieur du moniteur LCD.

REMARQUE

- L’ordre d’affichage de l’année, du mois et du jour de l’estampille temporelle suit les réglages du menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [FORMAT DATE].

- L’affichage du mois de l’estampille temporelle à enregistrer sur l’image est en anglais.

- La taille des caractères et la position d’affichage de l’estampille temporelle varie selon le format d’enregistrement.

- L’estampille temporelle n’est pas enregistrée dans les cas suivants.

  - Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] → [480-59.94i/AVCHD SA]/[576-50.00i/AVCHD SA] est défini

  - Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [VFR] → [ON] est défini

  - Lorsque le menu [SYSTÈME] → [SUPER LENT] → [ON] est défini

  - Lorsque le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [STREAMING]/[NDI|HX] est défini

  - Lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini

- La position d’affichage de l’estampille temporelle ne peut pas être modifiée.

- L’estampille temporelle s’affiche même sur l’écran du moniteur LCD, l’image du viseur et la sortie d’image des bornes <SDI OUT>/<HDMI>/<AV OUT>.

  Lorsque ce qui suit est défini dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.], l’estampille temporelle affichée sur la vidéo du moniteur LCD/viseur aura une taille de caractères et une position d’affichage différentes de l’estampille temporelle enregistrée.

  [1080-59.94i/AVC-I50]

  [1080-50.00i/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-I200]

  [720-59.94p/AVC-I100]

  [720-59.94p/AVC-I50]

  [720-59.94p/AVC-G50]

  [720-59.94p/AVC-G25]

  [720-59.94p/AVC-G12]

  [720-50.00p/AVC-I200]

  [720-50.00p/AVC-I100]

  [720-50.00p/AVC-I50]

  [720-50.00p/AVC-G50]

  [720-50.00p/AVC-G25]

  [720-50.00p/AVC-G12]

  [720-59.94p/AVCHD PM]

  [720-50.00p/AVCHD PM]

- La sortie externe est retardée d’une image lors de la superposition de l’estampille temporelle.

- Le réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [DATE/HEURE] est désactivé lors de la superposition de l’estampille temporelle.

- L’estampille temporelle est un signal d’image enregistré superposé au sujet. Par conséquent, l'affichage de crête de la fonction d’assistance de mise au point et la détection du motif zébré sont activés également sur l’affichage de l’estampille temporelle. L’estampille temporelle est également affichée horizontalement inversée lorsqu’elle est définie dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD] → [AUTO-PORTRAIT] → [MIRROIR].

Haut de page