- Haut
- Préparation
- Alimentation électrique
- Insertion et retrait de la batterie

# Insertion et retrait de la batterie

## Insertion de la batterie

Appuyez sur la batterie contre la section de montage de la batterie de la caméra et montez-la en la faisant glisser vers le bas.

- Appuyez sur la batterie jusqu’à entendre un déclic et qu’elle soit verrouillée.

## Retrait de la batterie

Bouton de déverrouillage

Interrupteur d’alimentation

Bouton de retrait de la batterie

Alignez l’interrupteur d’alimentation sur < > (attente) tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Vérifiez que le moniteur LCD est éteint.

Tout en appuyant sur la bouton de retrait de la batterie de la caméra, faites glisser la batterie vers le haut et retirez-la.

Haut de page