- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage

# Saisie du réglage à l’aide de l’outil de réglage

## Installation du logiciel

Téléchargez et développez le logiciel P2 Network Setting pour Windows à partir du site Web suivant.

https://pro-av.panasonic.net/

## Création de la carte mémoire SDXC pour le réglage à l’aide du logiciel P2 Network Setting

La carte mémoire SDXC créée avec ce logiciel peut être utilisée comme destination de référence lors du chargement dans le menu de la caméra ou lorsque le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [INFO. CONNEXION] → [CARTE SD] est sélectionné.

## Procédure de réglage

Fig. 1

Fig. 2

Lancez le logiciel P2 Network Setting. (Fig. 1)

Sélectionnez l’onglet Streaming → onglet RTMP.

Saisissez l’URL de destination sous STREAM DESTINATION URL.

Cliquez sur Export et sélectionnez la destination dans la boîte de dialogue de sélection du disque (Fig. 2), puis cliquez sur OK.

- Cet élément ne peut pas être enregistré sur autre chose qu’un disque amovible.

Haut de page