- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de réglage chromatique

# Fonction de réglage chromatique

Cette fonction permet de définir la phase et la saturation des couleurs. Elle applique des effets sur l’ensemble des images. Elle ne peut pas être réglée sur une teinte individuelle.

#### Paramètres généraux

[NIV CHROMA] : permet de définir le niveau chromatique des signaux PR et PB. Lorsque le vecteurscope est utilisé, la distance par rapport au centre (aucune couleur) augmente ou diminue pour l’ensemble de l’image.

[PHASE CHROMA] : permet de régler avec précision la phase chromatique des signaux PR et PB. Lorsque le vecteurscope est utilisé, l’image tourne dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens contraire.

#### Paramètres avancés

Aucun élément de réglage n’est fourni.

REMARQUE

- [NIV CHROMA] et [PHASE CHROMA] sont indisponibles lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page