- Haut
- Connexion réseau
- Utilisation de P2 Cast
- Diffusion continue depuis P2 Cast

# Diffusion continue depuis P2 Cast

- L’utilisation à distance de la diffusion continue RTMP est impossible lorsque le menu ou l’écran des miniatures s’affiche sur la caméra.

- Une fois que l’opération de démarrage de la diffusion continue à partir de P2 Cast ou le réglage de l’URL de destination est exécuté, l’URL de destination est enregistrée dans la caméra. La diffusion continue vers la même destination peut être effectuée ultérieurement avec le fonctionnement de la caméra. (Démarrage de la diffusion continue par une opération de la caméra)

- L’URL de destination enregistrée ne peut pas être visualisée sur la caméra.

- Les informations de l’URL de destination enregistrées sont également effacées lorsque les informations de destination sont effacées.

  Pour plus de détails sur les informations de destination, reportez-vous à la section « Effacement des informations de destination ».

Haut de page