- Haut
- Préparation
- Mise sous tension / hors tension de l’appareil
- Comment mettre l’appareil sous tension

# Comment mettre l’appareil sous tension

Alignez le commutateur d’alimentation sur < > (ON) tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage.

Le moniteur LCD s’allume.

- L’écran [AREA SETTINGS] s’affiche lorsque l’alimentation est allumée pour la première fois.

  Réglez la région d’utilisation, la date, l’heure et la zone temporelle.

REMARQUE

- La batterie interne (batterie rechargeable) va se décharger. Le réglage date/heure peut être initialisé lorsque la caméra n’est pas allumée pendant environ quatre mois.

  Réglez de nouveau les valeurs de date/heure après avoir rechargé la batterie interne. (Chargement de la batterie interne)

Haut de page