- Haut
- Prise de vue
- Utilisation de la fonction de zoom

# Utilisation de la fonction de zoom

Ajustez l’angle de prise de vue.

La caméra possède un zoom optique 20x.

Cela peut être étendu jusqu’à environ 32 fois (environ 24 fois dans un enregistrement UHD) lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [i.ZOOM] → [ON] est défini.

Le rapport de zoom peut être validé entre [Z000]/[iZ000] (grand angle maximum) et [Z999]/[iZ999] (téléobjectif maximum) à l’écran. La valeur augmente quand la caméra effectue un zoom avant et diminue quand la caméra effectue un zoom arrière.

Le rapport de zoom s’affiche sous la forme [iZ000] à [iZ999] lorsque [i.ZOOM] est réglé sur [ON]. L’arrière-plan du caractère « i » s’affiche en blanc lorsque la fonction i.ZOOM est activée.

Le zoom peut être utilisé aux trois emplacements suivants :

- Levier de zoom (sur la poignée)

- Levier de zoom (sur le manche)

- Bague de zoom située sur l’objectif

Réglage de la position de zoom
Haut de page