- Haut
- Préparation
- Voyant de signalisation

# Voyant de signalisation

Le voyant de signalisation avant et le voyant de signalisation du dos peuvent s’allumer pendant la prise de vue.

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [LED] → [LED TALLY] → [AVANT]/[ARRIÈRE]/[LES DEUX].

Sélectionnez le menu [AUTRES] → [LED] → [ROUGE ENREG] → [ON].

- Le voyant de signalisation clignote quand la caméra est dans l’état suivant.

  - Lorsque la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire ou le niveau restant de la batterie est faible (une fois par seconde)

  - Lorsque la carte mémoire ne dispose plus d’espace libre pour l’enregistrement (quatre fois par seconde)

  - Lorsqu’un avertissement, tel qu’une erreur système ou une anomalie liée à l’enregistrement, se produit (quatre fois par seconde)

REMARQUE

- Le voyant de signalisation ne s’allume pas et ne clignote pas quand le menu [AUTRES] → [LED] → [LED TALLY] → [OFF] est défini.

Haut de page