- Haut
- Préparation
- Chargement de la batterie interne

# Chargement de la batterie interne

La date ou l’heure réglée dans la caméra est conservée par la batterie interne.

La batterie interne est épuisée si [BATT SECOURS VIDE] s’affiche dans le viseur ou sur le moniteur LCD pendant environ cinq secondes lorsque la caméra n’est pas allumée depuis un certain temps, puis le commutateur d’alimentation se positionne sur < > (ON).

La date de l’horloge interne de la caméra est remise à zéro au 1er janvier 2019 si la batterie interne est épuisée.

Chargez la batterie interne selon la procédure suivante.

Mettez l’interrupteur d’alimentation sur < > (attente).

Branchez une batterie chargée à fond ou l’adaptateur secteur à la caméra.

Pour plus de détails sur le branchement de la batterie ou de l’adaptateur secteur, reportez-vous à la section « Alimentation électrique ».

Laissez la caméra pendant environ 24 heures.

La batterie interne devra être chargée.

La batterie interne est chargée même lorsque le commutateur d’alimentation est positionné sur < > (ON).

Vérifiez le réglage date/heure et le code temporel après la charge. Si [RÉINITIALISATION HORLOGE INTERNE] [<VEUILLEZ RÉGLER L’HEURE EXACTE>] s’affiche sur l’écran STATUS de la vérification de mode, réglez la date/heure de l’horloge interne. (Réglage de la date et de l’heure de l’horloge interne)

Réglez l’interrupteur d’alimentation sur < > (ON), puis vérifiez que [BATT SECOURS VIDE] ne s’affiche pas sur le moniteur LCD.

Si [BATT SECOURS VIDE] est toujours affiché après le chargement, la batterie interne doit être remplacée. Consultez votre revendeur.

Haut de page