- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- État de la lampe d’accès de carte et de la carte mémoire

# État de la lampe d’accès de carte et de la carte mémoire

Lampe d’accès de la carte | État de carte mémoire
--- | ---
Orange (allumé) | Sélectionné pour l’enregistrement | Le chargement et l’écriture sont autorisés. Cible d’enregistrement actuelle.
Vert (allumé) | Enregistrement possible | Le chargement et l’écriture sont autorisés.
Orange (clignotant) | Carte en cours d’accès | Le chargement et l’écriture sont en cours d’exécution.
Orange (clignotement rapide) | Identification de la carte mémoire | La carte mémoire n’est pas identifiée.
| Erreur | Une erreur s’est produite. Ceci clignote même si la carte mémoire n’est pas insérée lorsqu’une erreur s’est produite.
Vert (clignotement lent) | Aucune capacité d’enregistrement restante | Aucune capacité d’enregistrement restante sur la carte mémoire. Seul le chargement est possible.
| Protection contre l’écriture | Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté LOCK.
| Enregistrement impossible | Enregistrement impossible au format d’enregistrement actuellement défini. Pour enregistrer, modifiez le format d’enregistrement ou utilisez une carte mémoire compatible avec le format d’enregistrement.
Arrêt | Aucune carte mémoire insérée | Aucune carte mémoire n’a été insérée.
| Format illégal | Ce n’est pas le format correct. Reformatez la carte.
| Carte non prise en charge | C’est une carte, comme la carte MMC (Multi Media Card), qui ne peut pas être utilisée avec la caméra.
| Réglage dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX] | Enregistrement et lecture impossibles. Les fonctions autres que l’enregistrement et la lecture (chargement du fichier de scène, etc.) sont utilisables.
| Carte microP2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS | Non utilisable avec la caméra. Lorsqu’elle est formatée avec la caméra, elle est utilisable en tant que carte microP2 non chiffrée.
| En mode de lecteur de carte | La lampe d’accès de carte 1/2 s’éteint en cas d’accès impossible.

REMARQUE

- La lampe d’accès de carte ne s’allume pas et ne clignote pas quand le menu [AUTRES] → [LED] → [ACCÈS LED] → [OFF] est défini.

Haut de page