- Haut
- Description des pièces
- Caméra
- Côté supérieur

# Côté supérieur

1. Moniteur LCD

2. Sabot de torche

   Permet de fixer l’éclairage vidéo, etc.

3. Touche REC (sur le manche)

   Démarre ou arrête l’enregistrement.

   Il inclut le mécanisme de maintien.

4. Levier de zoom (sur la poignée)

   Permet d’ajuster le zoom d’une image.

   <T> : zoom avant dans l’image.

   <W> : zoom arrière dans l’image.

5. Touche <IRIS>/<USER 6>

   Permet de sélectionner la méthode de réglage du diaphragme de l’objectif.

   Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER6).

6. Touche <REC CHECK>

   Appuyez sur cette touche lorsque l’enregistrement est suspendu pour lire les trois dernières secondes de la vidéo ou de l’audio du clip qui vient d’être tourné.

7. Section de montage de la bandoulière

   Permet de monter la bandoulière fournie. (Fixation de la bandoulière)

8. Levier de zoom (sur le manche)

   Permet d’ajuster le zoom d’une image.

   <T> : zoom avant dans l’image.

   <W> : zoom arrière dans l’image.

9. Index de plan focal <>

   Indique le plan focal du capteur MOS. Il fournit une référence pour obtenir des mesures précises de la distance focale depuis le sujet.

10. Orifices de montage du manche

    Permet de monter le manche.

    - Taille de l’orifice de montage

      - 1/4-20 UNC (longueur de la vis 5,5 mm ou moins)

11. Griffe porte-accessoire

    Permet de fixer l’éclairage vidéo.

12. Touche <THUMBNAIL>

    Appuyez sur cette touche pour afficher l’écran des miniatures sur le moniteur LCD et le viseur. Appuyez de nouveau dessus pour revenir à l’affichage normal.

13. Touche <COUNTER>

    Permet de changer l’élément affiché sur le compteur.

14. Touche <RESET>

    Permet de réinitialiser le compteur temporel ou d’effacer la valeur saisie sur l’écran du clavier.

15. Touche <MENU>

    Permet d’afficher le menu. Un appui sur la touche <MENU> lorsque le menu est affiché ferme le menu. Appuyez dessus lorsque la miniature est affichée pour afficher l’écran de commande du menu miniature, et les clips pourront être supprimés.

16. Touche <AUDIO MON/ADV>

    Permet d’ajuster le volume du son du moniteur pendant la lecture, l’enregistrement et la mise en veille d’enregistrement.

    <+> : permet d’augmenter le volume du son du moniteur. Si vous appuyez dessus pendant la pause, une lecture image par image s’effectue.

    <−> : permet de baisser le volume du son du moniteur. Lorsque vous appuyez sur cette touche pendant la pause, le rembobinage image par image s’effectue.

17. Touche <SET>

    Exécute des opérations du menu de réglage et des vignettes.

18. Touche <>

    Exécute des opérations du menu de réglage et des vignettes.

    Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour effectuer une lecture en avance rapide.

    Appuyez sur cette touche pendant la mise en pause de la lecture pour sauter au début du clip suivant.

19. Touche </>

    Exécute des opérations du menu de réglage et des vignettes.

    Appuyez sur cette touche pour visualiser les images.

    Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour mettre la lecture en pause.

    Appuyez sur cette touche pour reprendre la lecture pendant une pause, une lecture en avance rapide ou une lecture en retour rapide.

20. Touche <>

    Exécute des opérations du menu de réglage et des vignettes.

    Appuyez sur cette touche pendant la lecture pour effectuer une lecture en retour rapide.

    Appuyez sur cette touche pendant la mise en pause de la lecture pour sauter au début du clip.

21. Touche <>

    Exécute des opérations du menu de réglage et des vignettes.

    Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture d’un clip.

22. Touche <EXIT>

    Revient au niveau directement supérieur lorsque le menu s’affiche. Un appui sur la touche <EXIT> sans confirmer la valeur de réglage ne reflétera pas la modification du paramètre.

23. Touche <BARS>

    Permet d’activer/désactiver la barre de couleur. La barre de couleur est liée à la tonalité test (1 kHz).

Haut de page