- Haut
- Sortie et affichage d’écran
- Format de sortie
- Format pouvant être émis par la borne <HDMI>

# Format pouvant être émis par la borne <HDMI>

Le format qui peut être sorti depuis la borne <HDMI> est différent suivant la combinaison de réglages suivante.

- Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]

- Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

- Menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [SORTIE HDMI] → [FORMAT SORTIE]

Élément | Format de sortie [FORMAT SORTIE]
--- | ---
[FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.]
Résolution | Fréquence
[59.94Hz] | 3840×2160 | 59,94p | 3840×2160 59,94p 3840×2160 59,94p (4:2:0/8 bits) 1920×1080 59,94p (Réglage d’usine) 1920×1080 59,94i
|  | 29,97p | 3840×2160 29,97p 1920×1080 29,97p (Réglage d’usine)
|  | 23,98p | 3840×2160 23,98p 1920×1080 23,98p (Réglage d’usine)
| 1920×1080 | 59,94p | 1920×1080 59,94p (Réglage d’usine) 1920×1080 59,94i
|  | 59,94i | 1920×1080 59,94i
|  | 29,97p | 1920×1080 29,97p
|  | 23,98p | 1920×1080 23,98p
| 1280×720 | 59,94p | 1280×720 59,94p
| 720×480 | 59,94i | 720×480 59,94p
[50.00Hz] | 3840×2160 | 50,00p | 3840×2160 50,00p 3840×2160 50,00p (4:2:0/8 bits) 1920×1080 50,00p (Réglage d’usine) 1920×1080 50,00i
|  | 25,00p | 3840×2160 25,00p 1920×1080 25,00p (Réglage d’usine)
| 1920×1080 | 50,00p | 1920×1080 50,00p (Réglage d’usine) 1920×1080 50,00i
|  | 50,00i | 1920×1080 50,00i
|  | 25,00p | 1920×1080 25,00p
| 1280×720 | 50,00p | 1280×720 50,00p
| 720×576 | 50,00i | 720×576 50,00p

REMARQUE

- La sortie audio de la borne <HDMI> est à deux ou quatre canaux. Le canal audio à délivrer en sortie est disponible dans le menu [AUDIO] → [PARAM. SORTIE] → [CANAL SORTIE HDMI].

- [FORMAT SORTIE] restaure les réglages d’usine lorsque les réglages de [FRÉQUENCE] et [FORMAT ENREG.] sont modifiés et que les valeurs de réglage actuelles de [FORMAT SORTIE] ne peuvent pas être obtenues.

- Le format de sortie de la lecture depuis l’écran des miniatures est le suivant.

  - Ce sera la valeur réglée dans [FORMAT SORTIE] lorsque la résolution d’enregistrement du clip de lecture est identique à celle de [FORMAT ENREG.].

  - Ce sera la valeur du réglage d’usine de [FORMAT SORTIE] lorsque la résolution d’enregistrement du clip de lecture est différente de celle de [FORMAT ENREG.].

Haut de page