- Haut
- Contrôle
- Fonction utile de lecture
- Reprise de la lecture

# Reprise de la lecture

Lorsque la lecture d’un clip est arrêtée avant la fin, la lecture suivante démarrera à la même position.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [LECTURE] → [REPRISE LECT.] → [ON].

Lorsque la lecture d’un clip est arrêtée avant la fin, [] s’affiche sur le clip de l’écran des miniatures.

REMARQUE

- La reprise de lecture est annulée dans les cas suivants.

  - Lorsque l’appareil est éteint

  - Lorsque l’écran des miniatures est annulé en appuyant sur la touche <THUMBNAIL>

  - Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est modifié

Haut de page