- Haut
- Prise de vue
- Réglage de la qualité d’image
- Fonction de contrôle de gain RB

# Fonction de contrôle de gain RB

Cette fonction permet de procéder à différents réglages pour augmenter ou réduire l’intensité des couleurs rouge et bleue en fonction de la position du commutateur <WHITE BAL>.

La fonction est activée lorsque le commutateur est sur la position <PRST> ou que la balance des blancs automatique est active. La fonction est désactivée lorsque le suivi automatique des blancs est activé.

#### Paramètres généraux

Utilisez la caméra avec les réglages d’usine.

#### Paramètres avancés

Configuré avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE GAIN RB].

- Lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <PRST>

  [PRE AWB GAIN R] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur rouge.

  [PRE AWB GAIN B] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur bleue.

- Lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <A>

  [AWB A GAIN R] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur rouge.

  [AWB A GAIN B] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur bleue.

- Lorsque le commutateur <WHITE BAL> est sur la position <B>

  [AWB B GAIN R] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur rouge.

  [AWB B GAIN B] : permet d’augmenter ou de réduire l’intensité de la couleur bleue.

- Lorsque vous exécutez la balance des blancs automatique en réglant le commutateur <WHITE BAL> sur la position <A>

  [COMPENS. GAIN AWB A] : permet de définir s’il faut conserver ou réinitialiser les valeurs définies pour [AWB A GAIN R] et [AWB A GAIN B].

- Lorsque vous exécutez la balance des blancs automatique en réglant le commutateur <WHITE BAL> sur la position <B>

  [COMPENS. GAIN AWB B] : permet de définir s’il faut conserver les valeurs définies pour [AWB B GAIN R] et [AWB B GAIN B] ou les réinitialiser.

Haut de page