- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’écran des icônes de fonctionnement
- Affichage de l’écran des icônes de fonctionnement

# Affichage de l’écran des icônes de fonctionnement

Appuyez sur le multicadran ou la touche <SET> pendant l’affichage de [ ICONS] sur le moniteur LCD, ou touchez le moniteur LCD pendant une seconde ou plus pendant l’affichage de l’écran d’image de caméra.

- L’écran des icônes de fonctionnement s’affiche.

  La caméra bascule à nouveau de l’écran des icônes de fonctionnement à l’écran d’image de caméra dans les cas suivants.

  - Lorsque vous appuyez sur la touche <EXIT>

  - Lorsque vous touchez un élément autre que l’icône

  - Lors de l’inactivité du moniteur LCD et de la touche <>, <>, <>, </> ou <SET> pendant environ cinq secondes

ASSIGN8

ASSIGN9

ASSIGN10

ASSIGN11

ASSIGN12

1. Icônes de fichier de scène (1 à 6)

   Alignez le curseur et appuyez sur le multicadran ou la touche <SET>, ou touchez l’icône pour sélectionner chaque fichier de scène.

   Le nom de chaque fichier de scène s’affiche sur la deuxième ligne de l’icône.

2. Icônes [ASSIGN8] à [ASSIGN12]

   Alignez le curseur et appuyez sur le multicadran ou la touche <SET>, ou touchez l’icône pour exécuter la fonction assignée aux éléments [ASSIGN8] à [ASSIGN12].

   Chaque fonction assignée aux éléments [ASSIGN8] à [ASSIGN12] s’affiche dans l’icône.

Haut de page