- Haut
- Prise de vue
- Prise de vue

# Prise de vue

Pour la prise de vue, suivez les étapes suivantes.

1. Touche REC (sur le manche)

2. Touche REC (sur la poignée)

3. Commutateur <AUTO/MANUAL>

Définissez les paramètres vidéo et l’entrée audio.

- Avant d’effectuer une prise de vue, les paramètres suivants doivent être définis ou ajustés.

  - Paramètres d’image pour la fonction de luminosité (diaphragme, gain, obturateur) et la fonction de réglage de la balance des blancs, etc.

  - Paramètres d’entrée audio pour l’enregistrement audio.

  - Réglage du niveau d’enregistrement audio

Sélectionnez le mode de prise de vue à l’aide du commutateur <AUTO/MANUAL>.

<AUTO> : mode automatique

- [A] est affiché dans la partie supérieure du viseur et du moniteur LCD.

- La mise au point, le diaphragme, le gain, l’obturateur et la balance des blancs sont automatiquement ajustés.

- Vous pouvez définir les opérations spécifiées pour le mode automatique dans le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO].

<MANUAL> : mode manuel

- Pour ajuster manuellement la mise au point, le diaphragme, le gain, la vitesse d’obturation et la balance des blancs, mettez la caméra en mode manuel.

- Pour régler la luminosité, ajustez le diaphragme et le filtre ND. (Diaphragme)

- Pour procéder manuellement à la mise au point, utilisez l’opération de mise au point. (Mise au point (mise au point manuelle))

- Pour procéder au réglage de la balance des blancs, ajustez la balance des blancs et la balance des noirs. (Ajustement de la balance des blancs et des noirs)

- Pour régler l’entrée audio et le niveau d’enregistrement, commutez l’entrée audio. (Commutation de l’entrée audio)

Démarrez l’enregistrement en appuyant sur la touche REC.

- Le manche et la poignée comportent chacun une touche REC.

- Le voyant de signalisation est allumé en rouge pendant l’enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche REC pour arrêter.

Vérifiez les vidéos enregistrées.

Après la fin de l’enregistrement, appuyer sur la touche <REC CHECK> permet de lire automatiquement les trois dernières secondes du dernier clip enregistré.

De cette façon, vous pouvez vérifier si oui ou non la vidéo a été enregistrée correctement.

- Une fois la vérification terminée, le caméscope repasse en mode veille.

La vérification de REC ne fonctionne pas dans les cas suivants.

- Lorsque l’alimentation est allumée/coupée

- Lors du redémarrage

- Lorsque vous appuyez sur la touche <THUMBNAIL>

- Lorsque la carte mémoire est insérée/éjectée

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lorsque le logement pour carte destiné à l’enregistrement commute alors que vous appuyez sur la touche USER à laquelle [SEL SLOT] est assigné ou touchez l’icône de la touche USER

- Lors de la commutation sur [MODE LECT. CARTE] ou [MODE ENTRETIEN]

- Lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS] → [ENR. SIMUL]/[ENR. ARRIÈRE PLAN] est défini

- Lorsque l’un des réglages suivants est modifié

  - Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]

  - Menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.]

  - Menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. 2 SLOTS]

Sélection de la résolution, du codec et de la fréquence d’images de l’enregistrement vidéo
Haut de page