- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Liaison des clips incomplets

# Liaison des clips incomplets

Les clips P2 liés enregistrés sur plusieurs cartes mémoire peuvent devenir des clips incomplets s’ils sont copiés séparément de chaque carte mémoire.

Ceux-ci peuvent être restaurés en clips liés d’origine à l’aide de la fonction de liaison.

Seuls les clips P2 peuvent être liés.

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Appuyez sur la touche <MENU> tandis que l’écran des miniatures s’affiche.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [RECONNEXION].

Sélectionnez [SELECT].

L’écran des miniatures s’affiche.

Sélectionnez le clip à lier dans l’écran des miniatures.

s’affiche en regard du numéro de miniature sur le clip sélectionné.

Sélectionnez [SET].

- Ceci peut également être sélectionné en maintenant le multicadran enfoncé.

Sélectionnez [SET] lorsque le message de confirmation s’affiche.

Cette opération lance la liaison du clip.

Lorsque le message de fin s’affiche, sélectionnez .

REMARQUE

- Même si certains clips sont reconnectés, reste affiché lorsque tous les clips constituant le clip lié d’origine ne sont pas présents.

- La liaison est impossible lorsque la carte contenant les clips à lier est protégée en écriture.

Haut de page