- Haut
- Préparation
- Réglage des données temporelles
- Préréglage du code temporel sur un appareil externe

# Préréglage du code temporel sur un appareil externe

Le générateur de code temporel interne de la caméra peut être verrouillé en asservissement simplement sur un générateur externe.

## Exemple de connexion de la caméra et d’un générateur externe

Connectez le code temporel de référence à la borne <TC IN/OUT>.

Code temporel de référence

## Verrouillage externe

Verrouille le code temporel de manière externe.

- Connectez la caméra à un générateur externe à l’avance.

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DÉFIL LIBRE/ENR] → [DÉFIL LIBRE].

Sélectionnez le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [SEL TC IN/OUT] → [TC IN].

Saisissez le code temporel externe à la borne <TC IN/OUT>.

[TCG] sur l’écran d’image de caméra s’affiche en noir et blanc inversés.

Saisissez le code temporel correspondant au réglage dans le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] comme code temporel de référence.

Saisissez le code temporel du temps non réel également pour 23,98p, 25,00p, 50,00p et 50,00i.

REMARQUE

- N’effectuez pas de verrouillage d’asservissement vers un code temporel d’entrée de façon externe, mais avancez automatiquement avec la référence interne pendant l’enregistrement ou le contrôle à distance de l’enregistrement de l’appareil d’enregistrement externe.

  La valeur de code temporel peut se chevaucher ou être abandonnée après l’enregistrement ou la fin de l’enregistrement à distance en raison d’un verrouillage d’asservissement sur l’entrée de code temporel provenant de l’appareil externe.

- Puisque cette caméra ne dispose pas de système Genlock, le code temporel peut être déplacé d’une image.

- Une fois que le verrouillage d’asservissement est effectué, elle conserve l’état de verrouillage d’asservissement, même lorsque l’entrée de la borne <TC IN/OUT> est terminée. Cependant, l’état de verrouillage d’asservissement sera supprimé dans les cas suivants.

  - Lorsque le code temporel est réglé dans [PRÉREG. TC]

  - Lorsque l’appareil est éteint

  - Lors de la commutation [DF]/[NDF]

  - En cas de sélection de [DÉFIL ENR]

  - Lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable ou la fonction d’enregistrement super lent est activée

- Le pré-enregistrement sera supprimé une fois que le verrouillage d’asservissement est effectué pendant le pré-enregistrement.

- Le nombre d’images pour le code temporel de début d’enregistrement peut ne pas être un multiple de quatre lorsque la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p.

- Des verrouillages externes par des bits d’utilisateur ne sont pas pris en charge.

## Précautions à prendre lorsque vous passez de la batterie à l’adaptateur secteur alors qu’un verrouillage externe est activé

Pour maintenir la continuité de l’alimentation du générateur de code temporel, enlevez la batterie seulement après que l’affichage de l’état d’alimentation à l’écran d’image de caméra a basculé sur , une fois l’adaptateur secteur connecté à la borne <DC IN 12V>. La continuité du verrouillage externe du code temporel n’est pas garantie lorsque la batterie est enlevée en premier.

Haut de page