- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Caméra

# Caméra

Capteur d’image | Capteur d’images à l’état solide MOS de 1,0 pouce.
Nombre de pixels | Nombre de pixels effectifs : environ 15,03 millions de pixels
Objectif | Objectif de stabilisateur d’image optique, zoom 20x motorisé F2.8 – F4.5 (f=8,8 mm – 176 mm) Conversion 35 mm : 24,5 mm – 490 mm (16:9)
Diamètre du filtre | 67 mm
Filtre optique | Filtre ND <CLR>, <1/4>, <1/16>, <1/64>
IR filtre de découpage [ON]/[OFF] en assignant [ENREG. IR] à la touche USER (commutée via le menu)
Distance minimale par rapport à l’objet (M.O.D) | 10 cm (grand angle) par rapport à l’objectif 1,0 m (angle de téléobjectif) par rapport à l’objectif
Réglage de la température des couleurs | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, préréglage 3 200 K/préréglage 5 600 K/VAR (2 000 K – 15 000 K)
Réglage de gain | Interrupteur de sélection <L>/<M>/<H> Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini −3 dB – 18 dB (incrément de 1 dB) (En assignant [S. GAIN] à la touche USER : commutation entre 24 dB, 30 dB et 36 dB) Lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]
Vitesse d’obturation | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini Mode 59,94i/59,94p : 1/60 sec. (obturateur désactivé), 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. Mode 29,97p : 1/30 sec., 1/50 sec. (obturateur désactivé), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. Mode 23,98p : 1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec. (obturateur désactivé), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini Mode 50i/50p : 1/50 sec. (obturateur désactivé), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec. Mode 25p : 1/25 sec., 1/50 sec. (obturateur désactivé), 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/250 sec., 1/500 sec., 1/1000 sec., 1/2000 sec., 1/4000 sec., 1/8000 sec., 1/10000 sec.
Faible vitesse d’obturation | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini Mode 59,94i/59,94p : 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/15 sec., 1/30 sec. Mode 29,97p : 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/15 sec. Mode 23,98p : 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec. Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini Mode 50i/50p : 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec. Mode 25p : 1/1 sec., 1/2 sec., 1/4 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.
Vitesse de l’obturateur synchro scan | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini Mode 59,94i/59,94p : 1/60,0 sec. – 1/7200 sec. Mode 29,97p 1/30,0 sec. – 1/7200 sec. Mode 23,98p 1/24,0 sec. – 1/7200 sec. Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini Mode 50i/50p : 1/50,0 sec. – 1/7200 sec. Mode 25p 1/25,0 sec. – 1/7200 sec.
Angle d’ouverture de l’obturateur | 3,0 deg – 180,0 deg – 360,0 deg (par pas de 0,5 deg, affichage d’angle)
Fréquence d’images en enregistrement VFR | Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 54, 60 (images par seconde) Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 37, 42, 45, 48, 50 (images par seconde)
Enregistrement super lent | Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] Lorsque le nombre de pixels d’enregistrement est 1920×1080 (FHD) Fréquence d’images de la prise de vue 120fps Menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] Lorsque le nombre de pixels d’enregistrement est 1920×1080 (FHD) Fréquence d’images de la prise de vue 100fps
Sensibilité | Mode [SENS. ÉLEVÉE] F12 (2 000 lx, 3 200 K, réflexion 89,9%, 2160/59,94p ou 1080/59,94i) F13 (2 000 lx, 3 200 K, réflexion 89,9%, 2160/50p ou 1080/50i)

Haut de page