- Haut
- Préparation
- Montage des accessoires
- Fixation du trépied

# Fixation du trépied

Les orifices de fixation du trépied acceptent les vis 1/4-20 UNC et 3/8-16 UNC. Utilisez l’orifice qui correspond au diamètre de la vis de serrage sur le trépied.

REMARQUE

- Utilisez le trépied dans des endroits sûrs.

- La profondeur de l’orifice de fixation du trépied est de 5,5 mm. Ne serrez pas trop la vis du trépied lors du montage de la caméra sur un trépied.

Haut de page