- Haut
- Prise de vue
- Paramètres réglables lors de la prise de vue
- Mise au point (mise au point manuelle)

# Mise au point (mise au point manuelle)

Basculez entre les différentes méthodes de contrôle de la mise au point à l’aide du commutateur <FOCUS>.

<A> : passage en mode de mise au point automatique. Le mode de mise au point automatique ajuste la mise au point automatiquement.

<M> : passage en mode de mise au point manuelle. Commande manuellement la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.

<> : passage en mode de mise au point manuelle une fois que la distance de mise au point a été réglée sur infinie.

Il s’agit du commutateur à ressort. Même lorsque le commutateur <FOCUS> est poussé vers le côté <>, il revient à la position <M>.

REMARQUE

- Étant donné que la commande de mise au point automatique peut ne pas fonctionner correctement en présence d’un clignotement, sélectionnez une vitesse d’obturation adaptée à la lumière.

- Si vous réglez la caméra en mode de mise au point automatique à des durées autres que 60i (50i) et 60P (50P), la durée nécessaire au contrôle de la mise au point sera légèrement plus longue qu’en mode de mise au point normale.

- Lorsque le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO] → [AF] → [ON] est sélectionné alors que la caméra est en mode automatique, la caméra procède à une mise au point automatique, quelle que soit la position du commutateur <FOCUS>.

## Mise au point automatique

Effectue la mise au point automatique lorsque vous appuyez sur la touche <PUSH AUTO> pendant le mode de mise au point manuelle.

## Mode d’assistance de mise au point manuelle

Vous pouvez passer du mode de mise au point manuelle au mode d’assistance de mise au point manuelle en réglant le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [ASSIST MF] → [ON].

- Par rapport au mode de mise au point manuelle, dans ce mode, vous pouvez ajuster la mise au point (réglage de l’alignement) en tournant la bague de mise au point d’environ un demi-tour.

- Après avoir réglé la bague de mise au point, la mise au point est automatiquement ajustée (réglage de précision).

- Lorsque l’écart de mise au point est élevé, il est possible que l’image ne soit pas mise au point.

- Après l’exécution d’un réglage automatique, la mise au point ne s’ajustera pas automatiquement tant que vous n’aurez pas déplacé à nouveau la bague de mise au point.

Haut de page