- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [AUTRES]

# Menu [AUTRES]

Configure les réglages d’écriture/chargement/initialisation des fichiers utilisateur dans la mémoire interne, ainsi qu’autres réglages de la caméra.

## [FICHIER]

Enregistre et charge les données de réglage.

Pour connaître la cible de sauvegarde et de chargement, reportez-vous à la section « Éléments de cible pour le fichier de scène/le fichier d’installation/l’initialisation ».

Pour plus de détails sur la sauvegarde et le chargement, reportez-vous à la section « Utiliser les données de réglage ».

### [FICHIER SCÈNE (CARTE SD)]

Charge ou enregistre les fichiers de scène sur une carte mémoire.

[CHARGER] | Sélectionne et charge dans la caméra le fichier de scène enregistré sur la carte mémoire. Disponible si tous les fichiers de scène ([F1:] à [F6:]) sont chargés, ou chargés individuellement.
[SAUV.] | Les valeurs de réglage du fichier de scène actuel ([F1:] à [F6:]) sont écrasées dans le fichier sélectionné dans la liste des fichiers de scène sauvegardés sur la carte mémoire.
[ENREG.] | Les valeurs de réglage du fichier de scène actuel ([F1:] à [F6:]) sont sauvegardées sur la carte mémoire comme nouveau fichier de scène en saisissant le nom du fichier.

### [FICHIER CONFIG. (CARTE SD)]

Charge ou enregistre les fichiers d’installation sur une carte mémoire.

[CHARGER] | Sélectionne le fichier d’installation sauvegardé sur la carte mémoire à charger sur la caméra.
[SAUV.] | Écrase le fichier sélectionné dans la liste des fichiers d’installation enregistrés sur la carte mémoire avec les valeurs de réglage actuelles de la caméra.
[ENREG.] | Saisissez un nom de fichier pour enregistrer les valeurs de réglage actuelles dans la caméra comme nouveau fichier d’installation sur la carte mémoire.

### [FICHIER CONFIG. (MÉMOIRE)]

Charge/enregistre/initialise les fichiers d’installation dans la mémoire interne de la caméra.

[CHARGER] | Charge les données de configuration enregistrées dans la mémoire.
[SAUV.] | Enregistre les données de configuration dans la mémoire.
[INITIALISER] | Rétablit les réglages d’usine des paramètres actuels pour les menus dans les données de configuration.

### [SLOT POUR CHARGEMENT/SAUV.]

Définit le logement pour carte destiné à charger et à enregistrer le fichier de scène, le fichier d’installation et le fichier de réglage de la diffusion continue.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [SLOT1], [SLOT2]

(Réglage d’usine : [SLOT1])

## [BARRES COULEURS]

### [TYPE BARRES COULEURS]

Permet de définir la barre de couleur à utiliser.

[SMPTE] | Utilise les barres de couleur de la norme SMPTE.
[PLEIN] | Utilise les barres de couleur entières.

(Réglage d’usine : [SMPTE])

REMARQUE

- Une perte de couleur peut se produire en fonction de la résolution de sortie.

### [TEST TONALITÉ]

Permet de définir s’il faut émettre le signal test audio (signal sonore avec niveau de spécification à 1 kHz) quand la vidéo commute sur la barre de couleur.

Le niveau standard varie en fonction du réglage du menu [AUDIO] → [RÉG. CH ENREG.] → [MARGE].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

## [LED]

### [LED TALLY]

Permet de définir si le voyant de signalisation doit s’allumer ou pas.

[AVANT] | Le voyant de signalisation avant s’allumera.
[ARRIÈRE] | Le voyant de signalisation du dos s’allumera.
[LES DEUX] | Les voyants de signalisation avant et arrière s’allumeront.
[OFF] | Le voyant de signalisation ne s’allumera pas.

(Réglage d’usine : [LES DEUX])

### [ROUGE ENREG]

Permet de définir si le voyant de signalisation doit s’allumer ou pas lors de l’enregistrement avec la caméra.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [ACCÈS LED]

Permet de définir si la lampe d’accès de carte doit s’allumer ou pas.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

## [HORLOGE]

### [PARAM. HORLOGE]

Règle le calendrier (date de l’horloge intégrée) et l’heure.

Année | [2018]…[2037]
Mois | [JAN]…[DEC] ([1]…[12])
Jour | [1]…[31] ([28], [29], [30])
Heure | [0]…[23]
Minute | [0]…[59]

### [ZONE HORAIRE]

Règle la zone temporelle. L’heure sera modifiée en cas de modification du réglage de la zone temporelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−12:00]…[+12:30] (incréments de 30 minutes), [+12:45], [+13:00]

(Réglage d’usine : [+0:00])

### [FORMAT DATE]

Règle l’ordre d’affichage de l’année, du mois, et du jour du calendrier (date de l’horloge intégrée). Ceci est pris en compte dans l’affichage des informations de clip.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A-M-J], [M-J-A], [J-M-A]

(Réglage d’usine : [A-M-J] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 1] ou [AREA 2]), [M-J-A] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 3]), [J-M-A] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 4]))

## [APPAREIL USB]

### [MODE LECT. CARTE]

Fait basculer la caméra en mode de lecteur de carte. Un ordinateur ou un autre périphérique peut être connecté via USB pour servir de lecteur de carte de la carte mémoire.

Le moniteur LCD s’éteint au bout de cinq à dix secondes lors de l’utilisation de la batterie.

L’écran de mode de lecteur de carte revient lorsque vous appuyez sur la touche <>, <>, <> ou </>, ou lorsque vous tournez le multicadran vers le haut ou le bas.

Le mode de lecteur de carte se termine et l’écran d’image de caméra s’affiche lorsque vous appuyez sur la touche <SET> ou sur le multicadran.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

### [MODE ENTRETIEN]

Fait basculer la caméra en mode de service.

Vous pouvez également consulter les informations sur le logiciel (licences) sur un ordinateur et d’autres équipements. Validez « LICENSE.TXT » pour le disque dur externe reconnu par un ordinateur.

Le moniteur LCD s’éteint au bout de cinq à dix secondes lors de l’utilisation de la batterie.

L’écran de mode de service revient lorsque vous appuyez sur la touche <>, <>, <> ou </>, ou lorsque vous tournez le multicadran vers le haut ou le bas.

Le mode de service se termine et l’écran d’image de caméra s’affiche lorsque vous appuyez sur la touche <SET> ou sur le multicadran.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

## [INFORMATION]

Affiche les informations concernant la caméra.

### [VERSION]

Affiche les informations concernant la caméra.

[MODÈLE] | Affiche le nom de produit de la caméra.
[NO DE SÉRIE.] | Affiche le numéro de série de la caméra.
[ID RÉSEAU(ADRESSE MAC)] | Affiche l’adresse MAC de la borne <LAN> de la caméra.
[VERSION] | Affiche la version du micrologiciel de la caméra.

### [DURÉE D’UTILISATION]

[UTILISATION TOTALE] | Affiche la durée totale de fonctionnement.

### [MISE À JOUR]

Met à jour le micrologiciel.

Insérez la carte mémoire sur laquelle le fichier de mise à jour est enregistré dans le logement pour carte 1.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

## [LANGUAGE]

Règle la langue d’affichage.

Ceci n’est pas affiché lorsque le menu [OPTION] → [AREA SETTINGS] → [AREA 2] est défini.

- Quand [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 1]

  [] | Japonais
  [English] | Anglais

(Réglage d’usine : [])

- Quand [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 3]/[AREA 4]

  [English] | Anglais
  [Español] | Espagnol
  [Français] | Français

(Réglage d’usine : [English])

## [REINITIALISER. MENU]

Rétablit les réglages d’usine de la valeur de réglage du menu. La caméra est redémarrée après exécution.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [OUI], [NON]

Haut de page