- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [SYSTÈME]

# Menu [SYSTÈME]

Configure les réglages relatifs au format d’enregistrement de fichiers vidéo et audio.

## [FRÉQUENCE]

Règle la fréquence du système.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [59.94Hz], [50.00Hz]

(Réglage d’usine : [59.94Hz] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 1], [AREA 2] ou [AREA 3]), [50.00Hz] (lorsque [AREA SETTINGS] est réglé sur [AREA 4]))

REMARQUE

- La caméra redémarrera lorsque le réglage est modifié.

## [FORMAT FICHIER]

Permet de définir le format de fichier pour l’enregistrement.

[P2] | Permet de définir l’enregistrement au format de fichier MXF du format P2.
[MOV] | Permet de définir l’enregistrement au format de fichier MOV du format MOV.
[AVCHD] | Permet de définir l’enregistrement au format de fichier MTS du format AVCHD.

(Réglage d’usine : [MOV])

## [FORMAT ENREG.]

Permet de définir le format du signal et le mode de codec pour l’enregistrement.

- Lorsque [FRÉQUENCE] est réglé sur [50.00Hz], et que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-50.00p/AVC-I100], [1080-50.00p/AVC-I422], [1080-50.00p/AVC-G25], [1080-50.00p/AVC-G12], [1080-50.00i/AVC-I200], [1080-50.00i/AVC-I100], [1080-50.00i/AVC-I50], [1080-50.00i/AVC-G50], [1080-50.00i/AVC-G25], [1080-50.00i/AVC-G12], [720-50.00p/AVC-I200], [720-50.00p/AVC-I100], [720-50.00p/AVC-I50], [720-50.00p/AVC-G50], [720-50.00p/AVC-G25], [720-50.00p/AVC-G12]

- Lorsque [FRÉQUENCE] est réglé sur [50.00Hz], et que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M], [1080-50.00p/422LongGOP 100M], [1080-50.00p/422ALL-I 200M], [1080-50.00i/422LongGOP 50M], [1080-50.00i/422ALL-I 100M], [1080-25.00p/422LongGOP 50M], [1080-25.00p/422ALL-I 100M]

  (Réglage d’usine : [1080-50.00i/422ALL-I 100M])

- Quand [FRÉQUENCE] est [50.00Hz] et [FORMAT FICHIER] est [AVCHD]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-50.00p/AVCHD PS], [1080-50.00i/AVCHD PH], [1080-50.00i/AVCHD HA], [720-50.00p/AVCHD PM], [576-50.00i/AVCHD SA]

  (Réglage d’usine : [1080-50.00i/AVCHD PH])

- Lorsque [FRÉQUENCE] est réglé sur [59.94Hz], et que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-59.94p/AVC-I100], [1080-59.94p/AVC-I422], [1080-59.94p/AVC-G25], [1080-59.94p/AVC-G12], [1080-59.94i/AVC-I200], [1080-59.94i/AVC-I100], [1080-59.94i/AVC-I50], [1080-59.94i/AVC-G50], [1080-59.94i/AVC-G25], [1080-59.94i/AVC-G12], [720-59.94p/AVC-I200], [720-59.94p/AVC-I100], [720-59.94p/AVC-I50], [720-59.94p/AVC-G50], [720-59.94p/AVC-G25], [720-59.94p/AVC-G12]

- Lorsque [FRÉQUENCE] est réglé sur [59.94Hz], et que [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-23.98p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M], [2160-23.98p/422ALL-I 400M], [1080-59.94p/422LongGOP 100M], [1080-59.94p/422ALL-I 200M], [1080-59.94i/422LongGOP 50M], [1080-59.94i/422ALL-I 100M], [1080-29.97p/422LongGOP 50M], [1080-29.97p/422ALL-I 100M], [1080-23.98p/422LongGOP 50M], [1080-23.98p/422ALL-I 100M]

  (Réglage d’usine : [1080-59.94i/422ALL-I 100M])

- Quand [FRÉQUENCE] est [59.94Hz] et [FORMAT FICHIER] est [AVCHD]

  Voici les éléments pouvant être réglés.

  - [1080-59.94p/AVCHD PS], [1080-59.94i/AVCHD PH], [1080-59.94i/AVCHD HA], [1080-23.98p/AVCHD PH], [720-59.94p/AVCHD PM], [480-59.94i/AVCHD SA]

  (Réglage d’usine : [1080-59.94i/AVCHD PH])

## [RÉS. ÉCHANTILLON AUDIO]

Définit le nombre de bits de l’audio à enregistrer lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

Dans d’autres formats d’enregistrement, l’audio est enregistré avec le nombre de bits fixé sur 16 bits ou 24 bits.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [16 OCTETS], [24 OCTETS]

(Réglage d’usine : [16 OCTETS])

## [ASPECT]

Permet de définir le rapport d’aspect de la vidéo à enregistrer au format de signal SD (480i et 576i).

[4:3] | Enregistre en mode 4:3 standard. Coupe les bordures de droite et de gauche.
[16:9] | Les images de la caméra sont compressées dans le sens horizontal lors de l’enregistrement. Lors de la lecture des images enregistrées sur un écran de téléviseur à écran large, celles-ci sont converties à un rapport d’aspect de 16:9.

(Réglage d’usine : [4:3])

## [SUPER LENT]

Permet de définir l’enregistrement super lent. Activez ce paramètre pour tourner une vidéo au ralenti.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsqu’un paramètre autre que le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur un paramètre autre que 1920×1080.

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur 59,94i/50,00i.

## [MODE PRISE DE VUE]

Permet de définir le mode de prise de vue en fonction de l’environnement de prise de vue.

[NORMAL] | Sélectionne le mode de prise de vue adapté à un environnement où la luminosité est normale.
[SENS. ÉLEVÉE] | Sélectionne la haute sensibilité. (À sélectionner lors d’une prise de vue dans un environnement sombre.) [H.SENS.] s’affiche sur l’écran d’image de caméra.

(Réglage d’usine : [NORMAL])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [NORMAL] lorsque le menu [CAMÉRA] → [MODE SW] → [MODE GAIN/ISO] est réglé sur [ISO].

## [PARAM. COULEUR]

Définit la couleur de l’image d’enregistrement (système de caméra entier).

[NORMAL] | Règle la qualité d’image détaillée sur la caméra.
[V-Log] | Définit la courbe gamma qui obtient la gradation et une latitude plus large (plage d’exposition). Le processus de classification des couleurs est nécessaire après l’enregistrement.

(Réglage d’usine : [NORMAL])

Haut de page