- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [AUDIO]

# Menu [AUDIO]

Définit la fonction d’entrée/sortie du son.

## [RÉG. SAISIE]

### [NIV. ENTRÉE MIC 1]

Permet de définir le niveau d’entrée du microphone externe branché à la borne <AUDIO INPUT 1>. Activé lorsque le microphone externe est branché et que le commutateur <INPUT1> est positionné sur <MIC> ou <+48V>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−50dB])

### [NIV. ENTRÉE MIC 2]

Permet de définir le niveau d’entrée du microphone externe branché à la borne <AUDIO INPUT 2>. Activé lorsque le microphone externe est branché et que le commutateur <INPUT2> est positionné sur <MIC> ou <+48V>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−40dB], [−50dB], [−60dB]

(Réglage d’usine : [−50dB])

### [NIV. ENTRÉE LIGNE 1]

Permet de définir le signal d’entrée audio du périphérique audio connecté à la borne <AUDIO INPUT 1>. Activé lorsque le périphérique audio est branché et que le commutateur <INPUT1> est positionné sur <LINE>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4dB], [0dB]

(Réglage d’usine : [0dB])

### [NIV. ENTRÉE LIGNE 2]

Permet de définir le signal d’entrée audio du périphérique audio connecté à la borne <AUDIO INPUT 2>. Activé lorsque le périphérique audio est branché et que le commutateur <INPUT2> est positionné sur <LINE>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [4dB], [0dB]

(Réglage d’usine : [0dB])

## [RÉG. CH ENREG.]

### [NIV. CH1]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 1 doit être automatique ou manuelle.

Si [NIV. CH1 AUDIO] est assigné à la touche USER, un appui sur la touche USER permet de commuter sur [AUTO]/[MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH2]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 2 doit être automatique ou manuelle.

Si [NIV. CH2 AUDIO] est assigné à la touche USER, un appui sur la touche USER permet de commuter sur [AUTO]/[MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH3]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 3 doit être automatique ou manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [NIV. CH4]

Permet de définir si la méthode de réglage du niveau d’enregistrement du canal audio 4 doit être automatique ou manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AUTO], [MANUEL]

(Réglage d’usine : [AUTO])

### [CONTRÔLE NIV. CH3]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH3], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 3, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [CONTRÔLE NIV. CH4]

Le niveau d’enregistrement peut être réglé manuellement lorsque [NIV. CH4], qui ajuste le niveau d’enregistrement du canal audio 4, est réglé sur [MANUEL].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [COUPE BAS MIC CH1]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 1.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH2]

Active/désactive le filtre passe bas du canal audio 2.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH3]

Active/désactive le filtre passe-bas du canal audio 3.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COUPE BAS MIC CH4]

Active/désactive le filtre passe-bas du canal audio 4.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH1]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 1 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH2]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 2 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH3]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 3 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [LIMITEUR CH4]

Active/désactive le limiteur lorsque la méthode de réglage du niveau d’entrée audio pour le canal audio 4 est manuelle.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [MARGE]

Permet de définir la marge (niveau standard).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [12dB], [18dB], [20dB]

(Réglage d’usine : [20dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 1]/[AREA 2]/[AREA 3]), [18dB] (lorsque [AREA SETTINGS] est [AREA 4]))

## [PARAM. SORTIE]

### [SORTIE AUDIO]

Permet de définir le canal audio et le format de sortie à reproduire depuis la borne <AV OUT>, la borne de casque et le haut-parleur intégré.

Si [SORTIE AUDIO] est assigné à la touche USER, un appui sur la touche USER permet de commuter le réglage.

Lorsque [CH1]/[CH2]/[STÉRÉO CH1 / 2]/[MIX CH1 / 2] est défini, commute [CH1], [CH2], [STÉRÉO CH1 / 2] et [MIX CH1 / 2] dans l’ordre. Lorsque [CH3]/[CH4]/[STÉRÉO CH3 / 4]/[MIX CH3 / 4] est défini, commute [CH3], [CH4], [STÉRÉO CH3 / 4] et [MIX CH3 / 4] dans l’ordre.

[CH1] | Émet le signal pour le canal audio 1 en tant que sortie mono.
[CH2] | Émet le signal pour le canal audio 2 en tant que sortie mono.
[STÉRÉO CH1 / 2] | Émet les signaux du canal audio 1 et du canal audio 2 en tant que sorties stéréo. Émet en mono depuis le haut-parleur intégré.
[MIX CH1 / 2] | Mélange les signaux du canal audio 1 et du canal audio 2 et les émet en tant que sorties mono.
[CH3] | Émet le signal pour le canal audio 3 en tant que sortie mono. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD], il fonctionne dans le canal [CH1].
[CH4] | Émet le signal pour le canal audio 4 en tant que sortie mono. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD], il fonctionne dans le canal [CH2].
[STÉRÉO CH3 / 4] | Émet les signaux du canal audio 3 et du canal audio 4 en tant que sorties stéréo. Émet en mono depuis le haut-parleur intégré. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD], il fonctionne dans le canal [STÉRÉO CH1 / 2].
[MIX CH3 / 4] | Mélange les signaux du canal audio 3 et du canal audio 4 et les émet en tant que sorties mono. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD], il fonctionne dans le canal [MIX CH1 / 2].

(Réglage d’usine : [STÉRÉO CH1 / 2])

### [CANAL SORTIE HDMI]

Permet de sélectionner le canal audio à délivrer en sortie depuis la borne <HDMI>.

[CH1/2] | Émet les signaux audio du canal audio 1 et du canal audio 2 en tant que sorties stéréo.
[CH3/4] | Émet les signaux audio du canal audio 3 et du canal audio 4 en tant que sorties stéréo.
[CH1/2/3/4] | Émet les signaux audio des canaux audio 1 à 4 comme pour 4 canaux.

(Réglage d’usine : [CH1/2])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [CH1/2] lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] est réglé sur [AVCHD].

## [ALARME]

### [FIN BATTERIE]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque le niveau restant de la batterie est épuisé.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [FIN MÉDIA]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsque la capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire est épuisée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [AVERTISSEMENT]

Permet de définir s’il faut faire sonner l’alarme lorsqu’une erreur système ou un avertissement se produit.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ÉLEVÉ], [MOYEN], [FAIBLE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

Haut de page