- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Entrée/sortie audio

# Entrée/sortie audio

Microphone intégré | Prend en charge le microphone stéréo
Borne <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2> | XLR×2, 3 broches Entrée d’impédance élevée, <LINE>/<MIC>/<+48V> (sélection de commutateur) <LINE> : 4 dBu/0 dBu (sélection de menu) <MIC> : −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (sélection de menu)
Borne <SDI OUT> | LPCM 4ch
Borne <HDMI> | LPCM 2ch/4ch (sélection par menu)
Borne <AV OUT> | Mini jack de 3,5 mm de diamètre Niveau de sortie : 600 Ω, 316 mV
Prise du casque | Mini jack stéréo de 3,5 mm de diamètre × 1
Haut-parleur | 20 mm diamètre, rond ×1

Haut de page