- Haut
- Description des pièces
- Caméra
- Côté droit

# Côté droit

1. Bague de mise au point

   Permet d’effectuer une mise au point manuelle lorsque l’interrupteur <FOCUS> est positionné sur <M>.

2. Bague de zoom

   Permet de régler manuellement l’objectif zoom.

3. Levier de réglage du capuchon d’objectif

   Permet d’ouvrir/fermer le capuchon d’objectif.

4. Bague de diaphragme

   Permet d’ajuster manuellement le diaphragme de l’objectif lorsque le diaphragme manuel est réglé avec la touche <IRIS>.

5. Levier d’ajustement dioptrique

   Permet d’ajuster l’échelle dioptrique pour que l’écran du viseur puisse être clairement visualisé.

6. Haut-parleur intégré

   Produit du son en sortie pendant la lecture.

   Le son n’est pas émis par le haut-parleur intégré lorsque le casque est raccordé à la borne de casque.

7. Borne de casque

   Permet de raccorder un casque de surveillance audio.

8. Commutateur <GAIN>

   Permet de régler la luminosité de l’écran selon les conditions d’éclairage dans lesquelles vous effectuez les prises de vues.

9. Commutateur <WHITE BAL>

   Permet de sélectionner la méthode de réglage de balance des blancs.

   - <PRST> : permet de régler la balance des blancs sur la valeur prédéfinie. [3200K], [5600K] et [VAR.] commutent à chaque appui sur la touche <AWB>.

   - <A>/<B> : à sélectionner pour utiliser la valeur stockée du réglage de la balance des blancs.

10. Touche <SHUTTER>

    Commute le mode d’obturation.

11. Touche <MENU>

    Permet d’afficher le menu. Un appui sur la touche <MENU> lorsque le menu est affiché ferme le menu.

    Appuyez sur cette touche lorsque l’écran des miniatures est affiché pour afficher l’écran de commande du menu miniature, et les clips pourront être supprimés.

12. Multicadran

    Permet de déplacer, sélectionner et régler le menu quand celui-ci est affiché.

    Utilisez le multicadran également pour exploiter les photos, sélectionner la fonction multimanuelle et sélectionner/régler les différentes icônes de fonctionnement.

13. Touche <EXIT>

    Revient au niveau directement supérieur lorsque le menu s’affiche. Un appui sur la touche <EXIT> sans confirmer la valeur de réglage ne reflétera pas la modification du paramètre.

14. Touche <DISP/MODE CHK>

    Affiche/masque les informations autres que le compteur temporel, l’estampille temporelle, le motif zébré et le repère.

    Maintenez la touche enfoncée pour afficher des informations sur les réglages des différentes fonctions de prise de vue et des informations telles qu’une liste des fonctions assignées à la touche USER. À chaque appui sur la touche, la page d’information change dans l’ordre.

15. Commutateur <AUTO/MANUAL>

    Permet de sélectionner la méthode de réglage de la mise au point, du gain, du diaphragme, de la balance des blancs et de la vitesse d’obturation lors de la prise de vue. Vous pouvez définir la fonction à attribuer à <AUTO> dans le menu [CAMÉRA] → [BOUTON AUTO].

    <AUTO> : effectue le réglage automatiquement. (Mode automatique)

    <MANU> : effectue le réglage manuellement. (Mode manuel)

16. Touche <SLOT SEL>/Touche <USER 5>

    Permet de sélectionner le logement pour carte à utiliser pour l’enregistrement ou la lecture.

    Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER5).

17. Voyant de signalisation du dos

    S’allume lorsque l’enregistrement démarre. Clignote lorsque le niveau de la batterie devient faible.

    Le menu permet de choisir d’allumer ou non le voyant.

18. Commutateur <ND FILTER>

    Permet de sélectionner le filtre ND pour l’adapter à l’éclairage du sujet.

    <CLR> : n’utilise pas le filtre ND.

    <1/4> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/4.

    <1/16> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/16.

    <1/64> : réduit la quantité de lumière entrant dans le capteur MOS à 1/64.

19. Touche <IRIS>

    Permet de sélectionner la méthode de réglage du diaphragme de l’objectif.

20. Commutateur <FOCUS>

    Permet de sélectionner la fonction de mise au point.

    <A> : passage en mode de mise au point automatique. Le mode de mise au point automatique ajuste la mise au point automatiquement.

    <M> : passage en mode de mise au point manuelle. Permet de contrôler manuellement la bague de mise au point pour ajuster la mise au point.

    <> : passage en mode de mise au point manuelle une fois que la distance de mise au point a été réglée sur infinie.

    Le commutateur <FOCUS> est un commutateur à ressort. Le commutateur revient à la position <M> même lorsque il est poussé vers le côté <>.

21. Touche <PUSH AUTO>

    Effectue la mise au point automatique lorsque vous appuyez sur la touche pendant le mode de mise au point manuelle.

22. Touche <FOCUS ASSIST>

    Active/désactive la fonction d’assistance de mise au point, réglée dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [FOCUS ASSIST SW].

23. Touche <O.I.S.>/<USER 1>

    Active/désactive la fonction du stabilisateur d’image optique.

    Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER1).

24. Touche <ZEBRA>/<USER 2>

    Affiche/masque les motifs zébrés.

    Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER2).

25. Touche <WFM>/<USER 3>

    Affiche/masque le moniteur de forme d’onde affiché sur le moniteur LCD.

    Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER3).

26. Touche <A.IRIS.LEVEL>/<USER 4>

    Active/désactive la fonction de niveau de diaphragme automatique.

    Permet de régler la valeur cible du niveau de diaphragme auto dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [NIVEAU EFFET DIAPH A.].

    Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER4).

27. Commutateur <INPUT1>

    Permet de changer les signaux d’entrée audio connectés à la borne /<AUDIO INPUT 1>.

    <LINE> : sélectionnez cette option quand l’équipement audio est connecté par l’entrée de ligne.

    <MIC> : sélectionnez cette option quand le microphone externe est raccordé.

    <+48V> : sélectionnez cette option quand le microphone externe est raccordé et que le microphone nécessite une alimentation électrique.

28. Commutateur <INPUT2>

    Permet de changer les signaux d’entrée audio connectés à la borne /<AUDIO INPUT 2>.

    <LINE> : sélectionnez cette option quand l’équipement audio est connecté par l’entrée de ligne.

    <MIC> : sélectionnez cette option quand le microphone externe est raccordé.

    <+48V> : sélectionnez cette option quand le microphone externe est raccordé et que le microphone nécessite une alimentation électrique.

29. Molette <AUDIO LEVEL CH1>

    Permet d’ajuster le niveau d’enregistrement du canal audio 1.

30. Molette <AUDIO LEVEL CH2>

    Permet d’ajuster le niveau d’enregistrement du canal audio 2.

31. Commutateur <CH1 SELECT>

    Permet de sélectionner l’audio à enregistrer sur le canal audio 1.

    <INT(L)> : permet d’enregistrer l’audio de gauche du microphone intégré.

    <INPUT1> : permet d’enregistrer les signaux d’entrée à partir de la borne <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2> : permet d’enregistrer les signaux d’entrée à partir de la borne <AUDIO INPUT 2>.

32. Commutateur <CH2 SELECT>

    Permet de sélectionner l’audio à enregistrer sur le canal audio 2.

    <INT(R)> : permet d’enregistrer l’audio de droite du microphone intégré.

    <INPUT1> : permet d’enregistrer les signaux d’entrée à partir de la borne <AUDIO INPUT 1>.

    <INPUT2> : permet d’enregistrer les signaux d’entrée à partir de la borne <AUDIO INPUT 2>.

Haut de page