- Haut
- Présentation
- Ce que vous pouvez faire avec cette caméra
- Connexion à des périphériques externes

# Connexion à des périphériques externes

## Connexion au moniteur

Un moniteur peut être connecté aux images de sortie.

Câble HDMI

Écran

Câble BNC (borne <SDI OUT>)

Câble vidéo/audio* (borne <AV OUT>)

Utilisez un câble vidéo/audio commercial (mini-fiche à 4 pôles).

Consultez la fiche technique du fil de la mini-fiche à 4 pôles.

Audio (audio de gauche : blanc)

Vidéo (jaune)

Terre

Audio (audio de droite : rouge)

- Utilisez le câble blindé double qui prend en charge 4K/60P comme le câble HDMI (en option). Il est également recommandé d’utiliser le câble HDMI Panasonic compatible 4K/60P.

- Pour le câble BNC (en option) qui est connecté à la borne <SDI OUT>, préparez un câble à double blindage qui soit équivalent à 5C-FB.

## Mode de lecteur de carte

Les données (fichiers) destinées à l’édition non linéaire sur un ordinateur sont transférées.

- La caméra prend en charge l’USB 3.1 (GEN1).

Carte mémoire*1

Câble USB type C*2

Ordinateur

Les cartes mémoire sont disponibles en option. Elles ne sont pas fournies avec la caméra.

Le câble USB type C n’est pas fourni avec la caméra.

Utilisez un câble USB type C commercial. L’usage d’un câble d’une longueur maximale de 1,5 m est recommandé.

La caméra n’offre pas de fonction alimentée par bus.

## Raccordement au pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G)

Permet de raccorder le pupitre de contrôle de caméras AW-RP150G (en option) via un câble LAN pour commander à distance certaines fonctions.

Câble LAN

AW-RP150G

Haut de page