- Haut
- Description des pièces
- Caméra
- Côté arrière

# Côté arrière

Les bornes, logements pour carte et lampes d’accès de carte suivants se trouvent à l’intérieur de chaque couvercle.

- Borne <USB3.0 DEVICE>

- Borne <AV OUT>

- Borne <REMOTE>

- Borne <LAN>

- Borne <HDMI>

- Borne <DC IN 12V>

1. Borne <USB3.0 DEVICE>

   Permet le raccordement à un ordinateur à l’aide du câble USB type C pour transférer des données.

2. Lampe d’accès de carte 1

   Indique l’état d’accès à l’enregistrement et à la lecture de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 1.

   Le menu permet de choisir d’allumer ou non le voyant.

3. Logement pour carte 1

   Logement pour la carte mémoire.

4. Logement pour carte 2

   Logement pour la carte mémoire.

5. Lampe d’accès de carte 2

   Indique l’état d’accès à l’enregistrement et à la lecture de la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 2.

   Le menu permet de choisir d’allumer ou non le voyant.

6. Entrée de ventilateur

   Entrée de ventilateur pour le ventilateur de refroidissement. Ne la bloquez pas pendant l’utilisation de la caméra.

7. Borne <SDI OUT>

   Borne permettant d’émettre un signal SDI de sortie en connectant un moniteur, etc.

8. Borne <AV OUT>

   Il s’agit de la borne de sortie vidéo et audio d’un moniteur externe.

9. Borne <TC IN/OUT>

   Se connecte à un équipement externe et produit/émet un code temporel.

   Insère le code temporel lorsque vous verrouillez le code temporel avec un équipement externe.

   L’entrée et la sortie sont définies dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [SEL TC IN/OUT].

10. Borne <REMOTE>

    Permet de raccorder le module de télécommande (en option) pour commander à distance certaines fonctions.

11. Borne <LAN>

    Permet de raccorder le câble de réseau local.

12. Capteur oculaire

    L’écran s’affiche sur le viseur lorsqu’un œil s’approche.

13. Viseur

14. Borne <AUDIO INPUT 1> (XLR, 3 broches)

    Permet de connecter un appareil audio ou un microphone externe.

15. Voyant de signalisation du dos

    S’allume lorsque l’enregistrement démarre. Clignote lorsque le niveau de la batterie devient faible.

    Le menu permet de choisir d’allumer ou non le voyant.

16. Borne <HDMI>

    Borne dédiée à la sortie de signal vidéo en connectant un moniteur, etc.

17. Section de montage de batterie

    Permet de monter une batterie.

18. Bouton de retrait de la batterie

    Utilisée pour retirer la batterie de la caméra.

19. Borne <DC IN 12V>

    Permet de raccorder l’adaptateur secteur fourni et fournit une alimentation externe.

20. Borne <AUDIO INPUT 2> (XLR, 3 broches)

    Permet de connecter un appareil audio ou un microphone externe.

Haut de page