- Haut
- Présentation
- Ce que vous pouvez faire avec cette caméra
- Connexion au réseau

# Connexion au réseau

## Connexion au réseau local câblé

- La diffusion continue depuis la caméra est possible à l’aide de la borne <LAN>.

- La télécommande est possible à l’aide du pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G).

REMARQUE

- Le même segment est recommandé pour le réseau auquel la caméra et la télécommande et le pupitre de contrôle ou l’ordinateur sont connectés.

  Lors de la connexion à un segment différent, procédez à une vérification attentive avant l’utilisation car il peut y avoir un comportement inhérent à un réglage propre au périphérique réseau, etc.

## Connexion au réseau local sans fil

La caméra peut être connectée au réseau local sans fil en fixant un module sans fil (en option) compatible avec la caméra à la borne <USB2.0 HOST> de la caméra.

Les opérations suivantes peuvent être effectuées depuis un terminal iPhone/iPad ou Android équipé de l’application CX ROP.

- Vérification de l’état de la caméra

- Télécommande de caméra (réglages de la mise au point, du zoom et de la qualité d’image, contrôle d’enregistrement comme le début/la fin de l’enregistrement et réglages du code temporel/des bits d’utilisateur)

- Utilisation du menu

- Démarrage et arrêt de la diffusion continue (quand la fonction est affectée à la touche USER)

La caméra prend en charge la fonction multicaméra grâce à laquelle une caméra sélectionnée parmi huit caméras au maximum est télécommandée par un seul périphérique.

Pour plus de détails sur le module sans fil pris en charge par la caméra et le fonctionnement de l’application CX ROP, visitez le centre d’aide sur le site Web suivant ou reportez-vous à l’aide en ligne de l’application.

https://pro-av.panasonic.net/

Haut de page