- Haut
- Connexion réseau
- Fonction de diffusion continue
- Démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application

# Démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉCLENCHEMENT DÉBUT] → [RÉCEPTEUR].

Spécifiez l’adresse IP et le chemin de la caméra avec le logiciel d’application comme suit, puis lancez la diffusion continue.

rtsp://(adresse IP)/stream

REMARQUE

- Effectuez une opération avec le logiciel d’application pour arrêter la diffusion continue.

- Seul le RTSP est disponible lors du démarrage de la diffusion continue par une opération du logiciel d’application.

- Pour plus de détails sur les opérations pour démarrer la diffusion continue à partir du logiciel d’application, veuillez consulter le manuel de chaque logiciel d’application.

- La diffusion continue s’arrête lorsque vous effectuez des opérations telles que l’affichage de l’écran des miniatures ou la lecture de clips sur la caméra.

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

- Si un réglage permet de désactiver VFR et d’autres fonctions de diffusion continue dans le fichier de scène, la diffusion continue prendra fin suite à la modification du fichier de scène.

- Attention, car l’image de diffusion continue peut être émise accidentellement selon l’environnement de système permettant la diffusion et le réglage du service utilisé.

## Diffusion continue avec Multicast

Une diffusion continue peut être distribuée à plusieurs récepteurs via un routeur pris en charge, etc. lorsque la fonction Multicast est utilisée.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉCLENCHEMENT DÉBUT] → [RÉCEPTEUR(MULTICAST)].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [STREAMING], puis spécifiez [ADRESSE DE MULTICAST] et [PORT DE MULTICAST].

- Définissez [ADRESSE DE MULTICAST] dans la plage suivante.

  IPv4 : 224.0.1.0 à 239.255.255.254

  IPv6 : adresse Multicast commençant par FF

- Sélectionnez [PORT DE MULTICAST] dans la plage de 1024 à 50000.

Spécifiez l’adresse de la caméra et lancez la diffusion continue avec le logiciel d’application.

REMARQUE

- Multicast ne peut pas démarrer la diffusion continue avec le fonctionnement de la caméra.

- Selon la spécification du périphérique recevant la diffusion continue et le routeur connecté, la qualité de l’image vidéo peut ne pas être préservée. Pour effectuer une diffusion continue en multicast, contactez l’administrateur du réseau en cours d’utilisation et préparez l’environnement de communication approprié.

- Désactivez la carte LAN à ne pas utiliser lors de la réception de l’image Multicast à afficher sur un ordinateur sur lequel plusieurs cartes LAN sont installées.

Haut de page