- Haut
- Préparation
- Montage des accessoires
- Montage du microphone externe

# Montage du microphone externe

Le microphone externe tel que le microphone super-directionnel AG-MC200G (en option) peut être monté sur la poignée.

Des vis sont préalablement fixées au boîtier de la caméra pour protéger les orifices de vis. Retirez ces vis pour fixer le support de microphone.

- Le support de microphone ne peut pas être monté avec les vis initialement fixées sur la caméra. Utilisez les vis pour porte-microphone fournies.

Vis pour porte-microphone

Collier de câble de microphone

Support de microphone

Borne <AUDIO INPUT 1>

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Montez le support de microphone fourni sur la section de montage du support de microphone à l’aide des vis pour porte-microphone (x 2). (Fig. 1)

Montez le microphone externe et serrez les vis pour porte-microphone. (Fig. 2)

Connectez le câble de microphone à la borne <AUDIO INPUT 1>. (Fig. 3)

Fixez le câble de microphone au collier de câble de microphone.

Réglez le commutateur <INPUT1> pour qu’il corresponde au microphone à connecter.

REMARQUE

- Retirez le câble du microphone de la borne <AUDIO INPUT 1> tout en poussant le levier.

Haut de page