- Haut
- Connexion réseau
- Raccordement au pupitre de contrôle de caméras (AW-RP150G)
- Fonctionnement pendant la télécommande

# Fonctionnement pendant la télécommande

Les restrictions suivantes existent en cas de connexion à une télécommande.

- La connexion est impossible lors de l’affichage de l’écran des vignettes ou pendant la lecture. En outre, la touche <THUMBNAIL> ne fonctionne pas après la connexion.

- La connexion est impossible lorsque le menu est affiché. Le menu peut être utilisé après la connexion.

REMARQUE

- Le contenu réglé avec la téléopération est pris en compte dans la valeur de réglage du menu de la caméra. Cependant, la téléopération pour le diaphragme auto et la mise au point automatique ne sera pas prise en compte dans la valeur de réglage du menu.

- Une fois la connexion à la télécommande terminée, la valeur de réglage du menu de la caméra demeurera la valeur de réglage utilisée au cours de la connexion. Cependant, les éléments de réglage du commutateur manuel renverront l’état de chaque commutateur.

Haut de page