- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- Cartes mémoire prises en charge par la caméra

# Cartes mémoire prises en charge par la caméra

Les cartes SD et microP2 suivantes sont utilisables avec la caméra. (À compter d’avril 2020)

Type de la carte SD | Capacité d’enregistrement
--- | ---
Carte mémoire SDHC | 4 GB - 32 GB
Carte mémoire SDXC | 48 GB - 256 GB

Type de la carte microP2 | Capacité d’enregistrement
--- | ---
Carte microP2 série A | 32 GB, 64 GB
Carte microP2 série B | 64 GB

- Le fonctionnement n’est garanti pour aucune carte mémoire autre que les modèles ci-dessus.

- Les cartes mémoire Panasonic sont recommandées.

- Les cartes mémoire suivantes sont inutilisables parce qu’elles ne sont pas conformes aux normes SD.

  - Une carte mémoire de 4 GB ou plus sans logo SDHC

  - Une carte mémoire de 48 GB ou plus sans logo SDXC

- La caméra ne prend pas en charge la fonction CPS (Content Protection System) de la carte microP2, donc une carte microP2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS n’est pas utilisable. Lorsqu’elle est formatée avec la caméra, elle est utilisable en tant que carte microP2 non chiffrée.

## Speed Class pendant la prise de vue

La carte mémoire à utiliser diffère en fonction du mode d’enregistrement et du format d’enregistrement.

Utilisez les cartes mémoire compatibles avec la Speed Class, la UHS Speed Class ou la Video Speed Class.

L’enregistrement peut s’arrêter soudainement lorsqu’une carte mémoire non compatible avec la Speed Class requise est utilisée.

- Les Speed Class, Speed Class UHS et Video Speed Class sont des caractéristiques de vitesse relatives à l’écriture en continu. Vérifiez l’affichage sur l’étiquette et les autres informations sur la carte mémoire.

#### Lorsque le mode d’enregistrement est P2

Les cartes microP2 sont utilisables.

Taux d’échantillonnage d’enregistrement ou fonction d’enregistrement | Speed Class | Exemple d’affichage de carte
--- | --- | ---
Tous | Carte microP2 série A, carte microP2 série B |

REMARQUE

- Il est possible d’effectuer des enregistrements sur des cartes mémoire SDXC au format P2, mais cela n’est pas pris en charge ; cela n’est destiné qu’aux enregistrements d’urgence.

#### Lorsque le mode d’enregistrement est MOV

Les cartes mémoire SDXC et les cartes microP2 de 64 GB sont utilisables.

Les cartes mémoire SDHC et les cartes microP2 de 32 GB sont inutilisables.

Taux d’échantillonnage d’enregistrement ou fonction d’enregistrement | Speed Class | Exemple d’affichage de carte
--- | --- | ---
400 Mbps | Video Speed Class V60 ou plus élevée Ou la carte microP2 série B |
FHD VFR (23,98p)/SUPER SLOW ALL-I (Enregistrement à vitesse de défilement variable/Enregistrement super lent)
200 Mbps | Video Speed Class V30 ou plus élevée, UHS Speed Class 3 ou plus élevée Ou la carte microP2 série A, la carte microP2 série B |
150 Mbps
100 Mbps
FHD VFR/SUPER SLOW LongGOP (Enregistrement à vitesse de défilement variable/Enregistrement super lent)
FHD VFR (59,94p/50,00p/29,97p/25,00p) ALL-I (Enregistrement à vitesse de défilement variable)
50 Mbps | Video Speed Class V10 ou plus élevée, UHS Speed Class 1 ou plus élevée, Speed Class 10 ou plus élevée Ou la carte microP2 série A, la carte microP2 série B |

#### Lorsque le mode d’enregistrement est AVCHD

Les cartes mémoire SDHC, les cartes mémoire SDXC et les cartes microP2 sont utilisables.

Taux d’échantillonnage d’enregistrement ou fonction d’enregistrement | Speed Class | Exemple d’affichage de carte
--- | --- | ---
Tous | Speed Class 4 ou plus élevée Ou la carte microP2 série A, la carte microP2 série B |

Haut de page