- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Jauge de niveau

# Jauge de niveau

Une jauge de niveau signalant les inclinations horizontale et verticale de la caméra peut être affichée sur le moniteur LCD.

La ligne de la jauge de niveau s’affiche en orange quand la caméra est inclinée. La ligne de la jauge de niveau passe de l’orange au bleu clair, puis au blanc lorsque l’inclinaison de la caméra est corrigée. Cela indiquera jusqu’à approximativement 30° dans la direction horizontale, et 30° dans la direction verticale.

Sélectionnez le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDICATEUR NIVEAU] → [INDICATEUR NIVEAU] → [ON].

REMARQUE

- L’affichage de la jauge de niveau ne peut pas être enregistré.

- La jauge de niveau n’est pas affichée lorsque la fonction d’affichage agrandi de la fonction d’assistance de mise au point est activée, ou lors de l’affichage des barres de couleur.

- La jauge de niveau peut ne pas s’afficher correctement lors du déplacement de la caméra.

- La jauge de niveau peut ne pas s’afficher correctement lorsque la caméra est inclinée excessivement vers le haut ou vers le bas pendant la prise de vue.

- Appuyez sur la touche USER à laquelle [INDICATEUR NIVEAU] est assigné ou touchez l’icône de touche USER pour afficher ou masquer la jauge de niveau.

- Appuyez sur la touche USER à laquelle [PARAM. INDIC NIV.] est assigné ou touchez l’icône de touche USER pour définir les directions horizontale et verticale actuelles comme valeurs de référence de la jauge de niveau. Restaurez la valeur réglée dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDICATEUR NIVEAU] → [RÉINIT.JAUGE NIVEAU].

Haut de page