- Haut
- Préparation
- Préparation de la carte mémoire
- Manipulation des données d’enregistrement

# Manipulation des données d’enregistrement

## Exemple de la structure de dossiers d’une carte mémoire

Diverses informations importantes figurent dans les données d’enregistrement, et celles-ci sont liées à la structure des dossiers et aux fichiers de gestion comme indiqué sur la figure.

Si ces informations sont modifiées ou supprimées, même partiellement, une erreur, comme l’absence de reconnaissance des données, ou un enregistrement impossible, se produira.

Format P2

Format MOV

Format AVCHD

1. Étiquette de volume de la carte mémoire

2. Données vidéo au format MXF (audio : LPCM) (lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12)

3. Données audio au format MXF (lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

4. Métadonnées au format XML

5. Miniature au format BMP

6. Données vidéo au format MXF (lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50)

7. Fichier sur lequel les informations du clip final ont été enregistrées

8. Données vidéo au format MOV : UHD (3840×2160), 29,97P MOV (audio : LPCM)

9. Données vidéo au format MOV : FHD (1920×1080), 59,94i MOV (audio : LPCM)

10. Fichier de gestion 1

11. Fichier de gestion 2

12. Vignette des données vidéo

13. Données vidéo à la norme AVCHD (00000.MTS, etc.)

14. Dossier de gestion

REMARQUE

- N’effacez pas un dossier ou fichier de la carte mémoire avec un ordinateur. Cela peut empêcher le chargement sur la caméra.

- Si des données sont enregistrées sur la carte mémoire avec un ordinateur, une erreur peut se produire, comme une incapacité à identifier ou enregistrer sur la carte mémoire avec la caméra.

- La carte mémoire à utiliser avec la caméra doit toujours être formatée sur la caméra.

- Le nombre de clips au format P2 qui peuvent être enregistrés sur une seule carte mémoire s’élève à environ 1 000, et le nombre de clips au format AVCHD s’élève à environ 3 900.

  Les données ne pourront pas être enregistrées lorsqu’elles atteignent le nombre maximal de données pouvant être enregistrées.

- Pour transférer des données d’enregistrement au format P2 vers un ordinateur ou pour réécrire sur une carte microP2, veillez à utiliser le logiciel dédié « P2 Viewer Plus » afin d’éviter la perte de données. Pour des détails sur le téléchargement de P2 Viewer Plus et l’environnement d’exploitation, visitez la rubrique d’assistance du site Web suivant :

  https://pro-av.panasonic.net/

- Suivez les instructions ci-dessous pour utiliser un outil informatique général comme le gestionnaire de fichier standard OS d’un ordinateur pour transférer des données d’enregistrement au format P2 vers un ordinateur. Veillez toutefois à utiliser P2 Viewer Plus pour le renvoie de données vers une carte microP2.

  - Effectuez le transfert pour chaque dossier CONTENTS et chaque fichier LASTCLIP.TXT.

  - N’utilisez pas les dossiers situés sous le dossier CONTENTS.

  - Si vous réalisez une copie, copiez le fichier LASTCLIP.TXT en même temps que le dossier CONTENTS.

  - Si vous transférez des données de différentes cartes microP2 vers un ordinateur, créez un dossier pour chaque carte mémoire afin d’éviter que des clips portant le même nom soient écrasés.

  - Ne supprimez pas les données de la carte mémoire.

  - Veillez à formater la carte mémoire sur un dispositif P2 ou P2 Viewer Plus.

## Étiquette de volume de la carte mémoire

#### Lorsque le mode d’enregistrement est MOV

La valeur définie dans le menu [ENREGISTREMENT] → [NOM CLIP] est enregistrée dans l’étiquette de volume au format CAM INDEX + NEXT CARD COUNT lorsque la carte mémoire est formatée. Une fois la valeur mémorisée, [COMPTE CARTE SUIVANTE] augmente de un. La valeur CARD COUNT mémorisée est également utilisée pour le numéro CARD du nom de fichier au format MOV.

REMARQUE

- Lors de l’enregistrement sur la carte mémoire pour laquelle CAM INDEX + CARD COUNT n’est pas mémorisé dans l’étiquette de volume, la valeur définie dans le menu [ENREGISTREMENT] → [NOM CLIP] est automatiquement mémorisée dans l’étiquette de volume, et [COMPTE CARTE SUIVANTE] augmente de un.

#### Lorsque le mode d’enregistrement est P2 ou AVCHD

Le numéro de série de la carte est mémorisé dans l’étiquette de volume si la carte utilisée est la carte microP2. « CAM_SD » est mémorisé dans l’étiquette de volume si une carte autre que la carte microP2 est utilisée.

## Nom de dossier des données vidéo au format MOV

Les caractères quatre à huit du nom de dossier diffèrent en fonction du réglage de la caméra.

1. Numéro de dossier

   001 à 999 (nombre séquentiel)

   - Le nombre de clips pouvant être enregistrés dans un dossier est de 999. Une fois qu’il a atteint 999, un dossier avec un nombre séquentiel supplémentaire est alors créé.

     En outre, un dossier avec un nombre séquentiel supplémentaire est créé lorsque le nom de dossier est modifié en modifiant le réglage de la caméra.

     Le nom de dossier redevient 001 lorsque la carte mémoire est formatée.

2. Nombre de pixels

   R: 3840×2160

   Y: 1920×1080

3. Fréquence d’images

   A: 59,94fps

   B: 50,00fps

   C: 29,97fps

   D: 25,00fps

   F: 23,98fps

4. Format vidéo

   Q : Enregistrement progressif (MOV, LPCM)

   J : Enregistrement entrelacé (MOV, LPCM)

5. Valeurs fixes

   A

6. Réglage d’enregistrement

   M : Enregistrement standard (emplacement pour carte 1 pour l’enregistrement simultané)

   T : Enregistrement simultané (emplacement pour carte 2 pour l’enregistrement simultané)

7. Informations sur le format d’enregistrement

#### Lorsque le nom de dossier est 001RAQAM

Les données vidéo suivantes sont enregistrées dans le dossier.

- Nombre de pixels : 3840×2160

- Fréquence d’images : 59,94fps

- Format vidéo : Enregistrement progressif (MOV, LPCM)

## Nom du fichier des données vidéo au format MOV

Le format du nom de fichier est le suivant.

1. CAM INDEX

   Un caractère majuscule de A à Z.

   - Un INDEX assigné à chaque caméra. Configuré avec le menu [ENREGISTREMENT] → [NOM CLIP] → [INDEX CAM].

2. Numéro CARD

   001 - 999

   - Il s’agit du numéro assigné à chaque carte mémoire. La valeur CARD COUNT enregistrée dans l’étiquette de volume de la carte mémoire est assignée.

3. Numéro du clip

   C001 - C999

   - Il s’agit d’un nombre séquentiel assigné à chaque enregistrement sur la carte mémoire. Le numéro redevient C001 lorsque la carte mémoire est formatée. Il redevient également C001 pour celui après C999.

     Le numéro du clip est maintenu même lorsque le dossier est divisé en plusieurs ou lorsque le clip est supprimé.

4. Date

   Deux derniers chiffres de l’année + deux chiffres du mois + deux chiffres du jour lorsque l’enregistrement est démarré.

5. Hashtag créé à partir du numéro de série

   Numéro à quatre chiffres ou lettres

REMARQUE

- Le nom du clip de l’emplacement pour carte 2 sera identique au nom du clip de l’emplacement pour carte 1 pour l’enregistrement simultané.

- Le nombre maximal de dossiers et le numéro de dossier maximal s’élèvent à 999. L’enregistrement est interdit lorsqu’il atteint 999, même si un numéro de la liste est libre.

- Le nombre de clips qui peuvent être enregistrés sur une seule carte mémoire s’élève à environ 4 000. Les données ne peuvent pas être enregistrées lorsqu’elles atteignent le nombre maximal de clips qui peuvent être enregistrés, même si un numéro de la liste est libre.

Haut de page