- Haut
- Prise de vue
- Entrée audio
- Lors de l’utilisation d’un appareil de son ou d’un microphone externe

# Lors de l’utilisation d’un appareil de son ou d’un microphone externe

Connectez un appareil de son ou un microphone externe à la borne <AUDIO INPUT 1>/<AUDIO INPUT 2>.

Commutez l’entrée audio connectée à l’aide du commutateur <INPUT1>/<INPUT2>.

Appareil connecté | Réglages de menu (vous pouvez régler chaque canal individuellement)
--- | ---
<INPUT1>/<INPUT2> | [NIV. ENTRÉE MIC 1]/[NIV. ENTRÉE MIC 2]*1 | [NIV. ENTRÉE LIGNE 1]/[NIV. ENTRÉE LIGNE 2]*2
Appareil de son | <LINE> | Désactivé | [4dB], [0dB]
Microphone externe | <MIC> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Désactivé
Microphone externe (avec alimentation secteur) | <+48V> | [−40dB], [−50dB], [−60dB] | Désactivé

Réglage d’usine : [−50dB]

Réglage d’usine : [0dB]

REMARQUE

- Lors de l’utilisation d’un microphone super-directionnel AG-MC200G (en option), réglé sur [NIV. ENTRÉE MIC 1]/[NIV. ENTRÉE MIC 2] à [−50dB].

Haut de page