- Haut
- Description des pièces
- Caméra
- Côté avant

# Côté avant

1. Microphone intégré

   Il s’agit du microphone stéréo intégré <L>/<R>.

2. Voyant de signalisation avant

   S’allume lorsque l’enregistrement est commencé. Clignote lorsque le niveau de la batterie devient faible.

   Le menu permet de choisir d’allumer ou non le voyant.

3. Sortie de ventilateur

   Sortie de ventilateur pour le ventilateur de refroidissement. Ne la bloquez pas pendant l’utilisation de la caméra.

4. Touche <AWB>/<USER 7>

   Permet d’ajuster la balance des blancs. Maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes minimum pour ajuster la balance des blancs puis la balance des noirs.

   Cette touche est également utilisée comme la touche USER (USER7).

Haut de page