- Haut
- Prise de vue
- Fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable (VFR)/Fonction d’enregistrement super lent

# Fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable (VFR)/Fonction d’enregistrement super lent

Il est possible d’obtenir une vidéo au ralenti ou en accéléré fluide en filmant avec une fréquence d’images différente de celle de la lecture.

Vitesse de défilement variable (VFR)
Super lent

REMARQUE

- L’audio ne peut pas être enregistré avec un enregistrement à vitesse de défilement variable et un enregistrement super lent. Cependant, l’audio est également enregistré lorsque la fréquence d’images identique à la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est définie lors de l’utilisation d’un enregistrement à vitesse de défilement variable.

- L’écran peut être perturbé ou devenir foncé lors d’une modification du réglage de la fréquence d’images.

- La fréquence d’images ne peut pas être modifiée pendant l’enregistrement.

- Le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [DÉFIL LIBRE/ENR] est fixé sur [DÉFIL ENR].

- L’enregistrement est mis sur pause lorsque dix heures se sont écoulées à partir du début de l’enregistrement. L’enregistrement est automatiquement repris après quelques secondes.

  Lors d’une prise de vue haute vitesse, la durée d’enregistrement est plus courte que 10 heures, en fonction du rapport entre la fréquence d’images du format d’enregistrement et la vitesse de défilement variable. L’enregistrement s’arrête au bout de 5 heures quand la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 23,98p, et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG] est réglé sur [48fps].

- Pour connaître les limites d’enregistrement relatives à l’enregistrement à vitesse de défilement variable ou à l’enregistrement super lent, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

- L’arrêt d’un enregistrement peut prendre du temps, même si celui-ci suit immédiatement le début de l’enregistrement.

  Quand la fréquence d’images d’enregistrement de [FORMAT ENREG.] est réglée sur 59,94p et que le menu [FICHIER SCÈNE] → [VITESSE IMG] est réglé sur [1fps], l’enregistrement continue pendant une minute maximum, jusqu’à ce que la durée du clip après la prise de vue atteigne une seconde.

Haut de page