- Haut
- Contrôle
- Fonctionnement des vignettes
- Restaurer des clips

# Restaurer des clips

Dans les cas suivants, la restauration du clip peut s’avérer nécessaire selon la condition. La restauration peut prendre un certain temps en fonction de l’erreur.

- Lorsque la carte mémoire du logement pour carte qui clignote est retirée tandis que la lampe d’accès de carte 1 ou la lampe d’accès de carte 2 clignote

- Lorsque l’alimentation est éteinte en retirant la batterie ou l’adaptateur secteur tout en enregistrant ou en terminant une opération d’enregistrement

## Restauration d’un clip (format MOV/format AVCHD)

Une erreur similaire à celle de la figure ci-dessous apparaît lorsque MOV ou AVCHD est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

Fig. 1

Sélectionnez [SET] à l’écran du message d’erreur. (Fig. 1)

- Une fois que la réparation est accomplie, sélectionnez dans le message de confirmation. L’écran précédent réapparaît.

- s’affiche sur le clip lorsqu’une information de gestion anormale est détectée pendant l’affichage de la miniature.

## Restauration d’un clip (format P2)

Aucun message d’erreur ne s’affiche lorsque P2 est sélectionné comme format de fichier d’enregistrement.

s’affiche sur l’écran des miniatures en présence d’au moins un clip P2 défectueux qui peut être réparé sur l’écran des miniatures. Dans ce cas, le clip peut être réparé en suivant la procédure suivante.

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL>.

L’écran des miniatures s’affiche.

Appuyez sur la touche <MENU> tant que l’écran des miniatures est affiché.

Le menu s’affiche.

Sélectionnez le menu [VIGNETTE] → [CLIP] → [RÉPARATION].

Sélectionnez [OUI].

Tous les clips P2 défectueux qui peuvent être réparés sur l’écran des miniatures sont réparés.

REMARQUE

- Ne retirez pas la carte mémoire du logement pour carte qui clignote, ou ne retirez pas la batterie ou l’adaptateur secteur lorsque la lampe d’accès de carte 1/lampe d’accès de carte 2 clignote en orange. Sinon, vous risqueriez d’endommager la carte mémoire.

- Utilisez une batterie suffisamment chargée ou l’adaptateur secteur.

- La réparation peut ne pas être possible suivant l’état des données.

- Pour restaurer les clips, il faut que les clips soient enregistrés pendant plus d’une durée déterminée. Surtout dans les cas suivants, les clips peuvent ne pas être restaurés en raison du petit nombre d’images à enregistrer.

  - Lorsque la fonction d’enregistrement à vitesse de défilement variable est activée, et que la fréquence d’images inférieure à la fréquence du système est définie.

  - Lorsque la fonction d’enregistrement par intervalles est activée.

- Les clips tournés avant l’extinction de l’alimentation ne pourront pas être lus si la réparation échoue.

  En outre, l’enregistrement pourrait ne plus être possible.

- Si des données enregistrées avec un autre appareil sont réparées, la lecture sur la caméra ou un autre appareil peut ne pas être possible.

- Si la réparation échouait, arrêtez la caméra, et remettez-la sous tension après avoir patienté un moment. Si la réparation échoue de façon répétée, formatez les données avec la caméra. Toutes les données seront effacées lorsqu’elles seront formatées, et elles ne peuvent pas être restaurées.

- L’affichage de la miniature ralentit quand les informations de miniature sont réparées.

Haut de page