- Haut
- Prise de vue
- Fonction multimanuelle
- Réglage de la vitesse de l’obturateur synchro-scan

# Réglage de la vitesse de l’obturateur synchro-scan

Tournez le multicadran pour afficher [ SHUTTER].

Appuyez sur le multicadran.

L’affichage de la vitesse d’obturation est mis en surbrillance en orange.

Tournez le multicadran pour sélectionner la vitesse d’obturation de l’affichage décimal.

Appuyez sur le multicadran.

[ SYNCHRO] est affiché.

Tournez le multicadran pour sélectionner la vitesse de l’obturateur synchro-scan.

Appuyez sur le multicadran.

Le réglage passe à la valeur affichée et se termine.

Appuyez sur la touche <EXIT> pour quitter sans modifier le réglage.

Haut de page