- Haut
- Prise de vue
- Fonctions de prise de vue pratiques
- Fonction d’étirement à plage dynamique

# Fonction d’étirement à plage dynamique

En compressant les niveaux du signal vidéo des zones à haute luminosité qui sont balayées lors des prises de vue normales tout en conservant le contraste, vous pouvez agrandir la plage dynamique.

Les fonctions de knee, gamma noir et mode gamma sont indisponibles lorsque la fonction d’étirement à plage dynamique est activée.

## Activation/désactivation de la fonction d’étirement à plage dynamique

Sélectionnez le menu [FICHIER SCÈNE] → [DRS] → [ON].

- La fonction d’étirement à plage dynamique peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche USER à laquelle [DRS] est assigné ou en touchant l’icône de touche USER.

## Réglage de l’effet d’étirement à plage dynamique

Sélectionnez le niveau de compression avec le menu [FICHIER SCÈNE] → [PROFOND. EFFET DRS].

REMARQUE

- La fonction d’étirement à plage dynamique n’est pas opérationnelle lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

Haut de page